### コントローラ [番号]、チャネル [番号]、SCSI ID [番号] でドライブが無効になっています。

説明: アダプターがドライブの RAID 構成を妥当性検査しようとした時に、ドライブとアダプター間の通信のエラー。

処置:

- 次の順序でチェックしてください。
  - 外部筐体への電源、接続
  - ケーブルが正しい位置にある
  - ピン、終端装置 (バックプレーンがない場合)、バックプレーン、ドライブ、およびアダプターの破損、曲がり、または押し込み。

  接続に問題がないことが分かった場合には、パーツの交換順序は、終端装置 (バックプレーンがない場合)、ケーブル、ドライブ、バックプレーン、およびアダプターとなります。ドライブまたはアダプターを交換する前に、最新のファームウェアで更新しても、なお障害があることを確認してください。
  注: 同じ期間に複数のドライブが無効としてマークされた場合には、ケーブルおよびバックプレーンをチェックしてください。