### Une unité est hors service sur le contrôleur [numéro], canal [numéro], ID SCSI [numéro].

Explication : L'un des événements suivants s'est produit :

- Les cartes sont peut-être été configurées en mode sans opérateur. Les modifications de la configuration RAID sont donc acceptées automatiquement.
- Une unité a été supprimée ou repositionnée par l'utilisateur.
- Une erreur de communication s'est produite entre l'unité et la carte.
  Remarque : Dans un environnement de cluster ou de fonction de secours, si une unité logique a été associée à une autre carte ServeRAID, ces éléments doivent être normaux.

Action :

Vérifiez les éléments suivants dans l'ordre indiqué ci-dessous :

- Alimentation des boîtiers externes
- Connexion des câbles
- Broches endommagées, tordues ou enfoncées, raccordement (pour les systèmes sans fonds de panier), fonds de paniers, unités et carte
  Si aucun problème de connexion n'est détecté, l'ordre de remplacement des éléments est : le raccordement (pour les systèmes sans fonds de panier), les câbles, les fonds de paniers, les unités et la carte. Avant de remplacer une unité ou une carte, assurez-vous que les éléments existants disposent de la toute dernière version du microcode (firmware) et que l'incident persiste.
  Remarque : Si plusieurs unités passent à l'état hors service au même moment, vérifiez les câbles et les fonds de paniers.