## 增加空闲空间

使用此功能部件，可以将一个、两个或三个物理硬盘驱动器添加到现存阵列， 所以可在阵列中创建另一个逻辑驱动器。

创建阵列时，会将逻辑驱动器分布在该阵列的所有物理驱动器上。要在现存阵列中创建更多空闲空间， 定义附加物理驱动器以添加到该阵列。然后，“管理器”迁移逻辑驱动器，以便将数据分布在现存的和新的物理驱动器上。

1. 从“主目录树”（即左目录树）单击阵列。

2. 单击操作 --> 增加空闲空间。 另一个目录树显示在右边。
3. 通过将就绪驱动器从“主目录树”拖动至右目录树中的所选阵列，将这些驱动器添加到所选阵列。

   注意：

   1. “主目录树”只显示大小至少等于所选阵列中最小物理驱动器大小的物理驱动器。当添加到现存阵列时， 不能添加小于当前在阵列中的最小驱动器的物理驱动器。
   2. 当添加到现存阵列时，若添加的物理驱动器空间大于当前阵列中的物理驱动器，您将无法使用新驱动器上的所有空间。
   3. 所选阵列中的现存物理驱动器标有联机。新添加的物理驱动器标有新联机。不能从现存阵列中除去联机驱动器。
   4. 若想要从阵列中除去新的联机驱动器，将它拖回至“主目录树”。

4. 在将物理驱动器添加到阵列之后，单击下一步以复查新的逻辑驱动器配置。

5. 在右屏面中复查该配置。该屏面描述了当您单击应用时，该配置将如何影响逻辑驱动器和空闲空间。若想要修改配置，则单击上一步返回到“阵列目录树”窗口。

   提示：可以展开目录树获取该配置的另一视图。

6. 单击应用以认可新配置。“管理器”自动迁移阵列中的逻辑驱动器。
   若不想认可逻辑驱动器配置，单击取消并返回到系统管理信息窗口。

   注意：逻辑驱动器迁移非常耗时。在完成迁移之前， 不能对受影响的控制器执行任何其他操作。“ServeRAID 管理器” 在状态栏中显示一个进度指示器。

7. 当确认弹出窗口打开时单击是。

### 示例

创建具有 3 个物理驱动器的阵列。然后，在该阵列中创建两个逻辑驱动器（标记为 1 和 2）， 这样便没有可用的空闲空间。逻辑驱动器数据块的外观如下所示。

以后，您决定在阵列中创建另一个逻辑驱动器。首先，必须通过将更多物理硬盘驱动器添加到阵列来创建一些空闲空间。

若再将两个物理硬盘驱动器添加到阵列，则逻辑驱动器会进行迁移， 以便将它们分布在全部五个驱动器上。“ServeRAID 管理器” 通过降低物理驱动器上每个记录块的大小来保持逻辑驱动器的大小。逻辑驱动器中的空间不会增加，所以每个物理驱动器的底部有空闲空间（标记为 3）。

当完成操作时，使用配置方式在空闲空间中创建新的逻辑驱动器。

当增加空闲空间时，最多可以添加三个物理驱动器，只要物理驱动器的和不超过该阵列所允许的最大物理驱动器数。 阵列中可以具有的最大物理驱动器数受控制器数据块单元大小限制。

### 另见

- 在逻辑驱动器迁移期间使用物理驱动器和阵列