PIN CODE ERROR

    aneb

    Jak odblokovat CB ZIRKON 1 bez zásahu do RDST

    Stanice Zirkon 1 je jako jediná CB stanice vybavena blokovacím

    kódem (podobně jako mobilní telefony) proti neoprávněnému používání

    nebo proti ukradení. Když se tato funkce aktivuje, stanice po každém

    zapnutí vyžaduje zadání 4 ciferného kódu. Pokud číslo zadáte 6 x

    špatně, stanice se zablokuje a na displeji běhá nápis

    PIN CODE ERROR a telefonní číslo servisní firmy. Odloblokování je

    sice zdarma, ale jen na servisní kartu od DNT. (Ale málokdo ji

    doma uchovává nebo dostal ke stanici při koupi.)

    Odkódovat stanici naštěstí lze i po zablokování.

    Systém odblokování:

    Pro odkódování stanice použijeme její vlastní chybu, resp. chybu komunikace

    mezi procesorem a pamětí. Ve stanici Zirkon se selektivní volba a zároveň

    PIN kód ukládájí do EEPROM paměti která komunikuje s procesorem

    selektivní volby. Při odblokování se vlastně resetuje paměť EEPROM

    pomocí PC. Tento reset lze ale vyvolat uměle pomocí nepřesnosti

    při resetu procesoru a paměti při připojení napájecího napětí.

    Jak postupovat:

    K odkódování je potřeba zdroj který má možnost regulace napětí od cca

    3V do 12V.

    1. Stanici připojíme na 12V a zapneme ji. Na displeji běží

    nápis PIN CODE ERROR a tel. číslo

    2. pomalu snižujeme napětí až začne pohasínat podsvětlení.

    To při cca 6-7V zhasne ale stanice stále pracuje.

    3. dále snižujeme napětí na hranici, kdy je displej ještě čitelný a

    následně vypadne procesor a LCD se vypne. Nastavte napětí těsně nad touto

    hranicí, kdy procesor ještě pracuje, ale displej je skoro nečitelný.

    (Měla by to být okolo 4,5V).

    4. Nyní necháme napětí nastaveno a odpojíme zapnutou stanici od

    zdroje a několikrát opět připojíme. Stanici takto několikrát zapněte pomocí

    připojování a odpojování od zdroje. Tímto se vyresetuje paměť EEPROM.

    5. Pokud se stanice vyresetuje, ozve se z reproduktoru lehký šum a

    z displeje zmizí nápis PIN CODE ERROR a objeví se normální číslo

    kanálu. Stanice je nyní nastavena na tovární hodnoty a PIN kód

    je vypnutý. Číslo selektivní volby je ale také vynulováno.

    Jak vznikl tedy RESET ?

    Při nastavení určitého napětí dojde pravděpodobně k aktivaci paměti

    EEPROM, ale procesor je stále ve vypnutém stavu. Následné impulsy

    z napájení a aktivace paměti způsobí, že resetovací vstup dostane

    několik pulsů a vyhodnotí je jako reset. Tyto pulsy jsou z malého

    napájecího napětí, které zřejmě zkrz prosesor projdou, ale tím, že není

    ještě proc. aktivní, jeho vnitřní obvody tyto impulsy nezadrží, ale pamět

    je pokládá za reset z procesoru.Tím dojde k vymazání EEPROM a

    po připojení normálního napětí načte procesor jen prázdnou paměť,

    nastaví tedy paměť na tovární hodnoty naprogramované ve vlastní

    vnitřní paměti.

    Sinclair - Zirkonteam 2003

Zpět / Obnovit / Vpřed