Zirkon/Meteor/Saphir/Meteor 80/12 eeprom

Gilt nur fuer Zirkon/Saphir/Meteor 80/12

Es gibt im eeprom 2 Statuswoerter:
adresse 26H : 
Bit 1,0 = 00 anzahl der AM-Kanaele->0
= 01->12
=10 -> =FM-Kanaele
adresse 27H :Inhalt
28H =40 Kanal 26.965-27.405
50H =80 Kanal 26.965-27.405 + 40Kanaele oberhalb
D0H =80 Kanal deutsch 26.565-27.405
78H =120 Kanäle 

Gilt nur fuer Zirkon/Saphir/Meteor 40/12

adresse 27H:
Bit 0=40/12
Bit 1=22/22 Schweiz
Bit 2=80/80 26.965-27.405 + 40Kanaele oberhalb 
Bit 3=40/40 Fr
Bit 4=40 FM Cept
Bit 5=80 FM
Bit 6=40 Cept + AM-Empfang 
 
