Hlasitost zvonění selektivní volby

Technický problém č.2.

Hlasitost vyzvánění selektivní volby

    Mnozí uživatelé stanice zirkon (zirkon 1) si stěžovali na to,
    že není možnost ztlumit vyzvánění stanice. Nelze to provést ani pomocí
    ovládání VOLUME. Audio signál z procesoru je totiž přiveden přímo
    na koncový NF stupeň. Pokud chceme tedy mít možnost regulaci
    tohoto vyzvánění, musíme udělat malý zásah do stanice.

    Potřebovat budeme potenciometr cca 10k linearní, šroubovák křížový,
    vrtačku s vrtákem (průměr dán osičkou potenciometru), tři drátky
    délky cca 20cm, jehlu nebo pevný nožík a mikropájku.

    Postup:

    1. Nejdříve rozšroubujte horní kryt stanice (kde není reproduktor)
    V přední části u S-metru je na desce integrovaný obvod HEF4053BT.
     Více na levo jsou vývody NF koncového stupně a u něj jsou
    kondenzátory C166 a C167. Situace v reálu vypadá asi takto:

    Tento pohled je zrcadlově otočený, tzn. nahoře je S-metr a audio
    koncový stupeň je napravo (5 vývodů).

    2. Nyní přerušíme cestu jehlou nebo nožíkem cestu mezi C166 a
    procesorem.

    3. Odšroubujte druhý kryt stanice a odpojte reproduktor z desky
    (je na konektoru). Zvolte si místo a vyvrtejte do zadní
    části stanice otvor pro osičku potenciometru a ten do ní
    připevněte. Na jeho vývody připájejte tři drátky. Situace
    může vypadat například takto :

    a pohledem zboku:

    Je potřeba dát jen pozor na to, aby závity na ose potenciometru
    byly dostatečně dlouhé, chladič stanice je totiž celkem široký i když
    je zadní strana stanice nejslabší místo kostry.

    4. Drátky od potenciometru protáhneme u S-metru na druhou stranu
    plošného spoje a připájíme 2 vývody na body A a B. Třetí vývod
    připojíme na jakékoliv místo které je spojené se zemí (kostrou).
    Upozorňuji na důležitost použití mikropájky, jelikož je prováděna
    úprava přímo na cestě k procesoru selektivní volby !!!
    Zapojení bude vypadat asi takto:

    Zde je pohled do stanice zepředu, vlevo vývody koncového
    stupně a vpravo je integr. obv. HEF4053BT v tomto případu
     je modrý drát je připojen na zem.

    Schéma této úpravy:

    Místo potenciometru lze dát např. jen vypínač pro noční provoz apod.
    Úprava může být hotová za cca půl hodinky i méně.

    Special thanks to COBRA za obětování Zirkona vědě :-)
    Sinclair 2003