Zirkon Technika

Technický problém č.1.

    Rušení z procesoru

    Někteří uživatelé stanice Zirkon si stěžují na velké rušení produkované

    samotnou stanicí a to především v okolí 16 kanálu a při přepínání kanálů.

    Chyba je ve filtrovacím kondenzátoru u procesoru který je často poškozen

    již při výrobě desky a je potřeba jej vyměnit:

    Tento kondenzátor se nachází na straně desky kde je umístěn procesor, nedaleko

    od něj. Jelikož je okolo tohoto kondenzátoru celkem dost místa, lze jej

    nahradit klasickým keramickým kondenzátorem. Situace vypadá asi takto :

    zde je vidět, že použijeme-li malý typ kondenzátoru :

    a zkrátíme mu nožky cca na 3mm, lze jej celkem jednoduše vyměnit.

    Není-li samozřejmě k dispozici součástka v SMD provedení.

    Upozornění !!!

    Jelikož se zde jedná o operaci prováděnou velmi blízko procesoru, je nutné

    používat mikropájku ! S klasickou trafopájkou riskujete zničení procesoru,

    i když na něm přímo nic neletujete !

    Chyba původního SMD kondenzátoru nemusí být na první pohled patrná, ale

    stačí jej trochu nahřát a součástka se "rozpadne".

Sinclair Jablonec - Zirkonteam 2003

Zpět / Obnovit / Vpřed