Rozšíření stanice Zirkon /

# Rozšíření stanice Zirkon / Zirkon 1

### Rozšíření se nedá plně využít. Proč? To se dozvíte níže.

#### Radiostanici Zirkon jde rozšížit na 80 kanálů ale pouze na band D a jde na něm jen vysílat ne však přijímat!

#### U radiostanice Zirkon 1 je tomu naopak, můžete na ní poslouchat nikoliv vysílat......docela prekérní situace co?!

#### Nyní si však řekneme co je potřeba k částečnému rozšíření stanice:

#### Zirkon:

#### 1. Zapněte stanici.

#### 2. Podržte tlačítko AM/FM asi 3 vteřiny dokud se neobjeví číslo 01 , 02 nebo 03.

#### 3. Navolte číslo 03 a stiskněte tlačítko skenování (STORE).

#### 4. Navolte kanál 40 AM.

#### 5. vypněte stanici a znovu ji zapněte.

#### 6. Na displeji zůstalo číslo 40 AM. Nyní otočte voličem kanálů doprava a měl by se objevit kanál 41 AM.

#### 7. Krátce stiskněte tlačítko AM/FM a tím vám naskočí kanál 41 FM. Ten uložte do paměti podržením tlačítka M1 nebo M2 (označení na přístroji)

#### A je to. Bohužel ale budete moci jenom vysílat, né přijímat! takže je to docela na ........ :-)

#### Zirkon 1:

#### 1. Zapněte stanici.

#### 2. Podržte tlačítko AM/FM asi 3 vteřiny dokud se neobjeví číslo 01 , 02 nebo 03.

#### 3. Navolte číslo 03 a stiskněte tlačítko skenování (STORE).

#### 4. Navolte kanál 1 AM.

#### 5. vypněte stanici a znovu ji zapněte.

#### 6. Na displeji zůstalo číslo 1 AM. Nyní otočte voličem kanálů doleva a měl by se objevit kanál 0 AM. Točte pořád doleva dokud se neobjeví kanál 80 AM.

#### 7. Krátce stiskněte tlačítko AM/FM a tím vám naskočí kanál 80 FM. Ten uložte do paměti podržením tlačítka M1 nebo M2 (označení na přístroji)

#### Bohužel ale budete moci jenom přijímat, né vysílat! Je to ale lepší než u Zirkona.