EB1BWP

Hola a todos, aqui teneis la modificacion de este transceptor, para transmit
ir en toda la banda continua.:

1.  Localizar  en  la  parte  inferior  del  equipo ("Local Unit") TP2003 y
conectarlo  a  masa.  Encender  el  equipo manteniendo pulsados los botones
"SSB" y "AM/N".

        El display mostrara :

                        02   OFF 
        (OFF significa que la unidad opera en la banda de aficionado)

2. Girar el mando del dial para que el display muestre:

                        02      ON
        (ON significa que la unidad trabajara entre 1.8 y 29.999,99 Mhz.)


3. Pulsar la tecla "AM/N" y el display mostrara :

                        7.000,00 LSB

A continuacion, manteniendo pulsadas las teclas "MEM UP" y "MEM
DOWN" (situadas en la esquina superior derecha del equipo) apagar y
volver a encender sin soltar las teclas.

Hecho  esto, por ultimo, apagar el equipo y desconectar el puente TP2003 de
masa.