
TRASFORMAZIONE DEL TRX YAESU FT-4700 PER 9600 BAUD

Vi presento questa modifica che permette all' FT-4700 della Yaesu di
operare in Packet a 9600 Baud con modem G3RUH nella banda UHF.

Non mi assumo, chiaramente, nessuna responsabilita' ne ' per quanto riguarda 
il risultato della  modifica ne' tantomeno per eventuali danni causati dalla 
manomissione all'apparato.

ATTENZIONE: l'FT-4700 deve essere assolutamente senza tensione

1) Aprire l'apparato con cura togliendo il coperchio inferiore, 
   (lato altoparlante) mettendo in evidenza la Main Unit F29920000  
   (Piastra Base) per i 70 cm.
   Togliere le viti che fissano la Main Unit e le viti che bloccano la 
   copertura del PA-Modul ( Modulo di Potenza ).
   Togliere quindi la suddetta copertura del PA-Modul, svitare la vite che 
   fissa ancora la Main Unit e le 2 viti esagonali che bloccano il modulo di 
   potenza.
   Svitare inoltre le due viti che fissano il cavo d'antenna che fuoriesce
sul
   retro dell'apparato.
   Per maggior praticita' svitare le 5 viti che fissano lo stampato anteriore
   scostandolo dalla sua sede onde permettere l'estrazione della Main Unit.

2) Con molta cautela, ora, sollevare ruotandolo lo stampato del Main Unit, 
   per poter lavorare sulla parte sottostante dello stesso.
   Individuare l'integrato ( tecnica SMD ) siglato 10487.
   Saldare sul Pin 11 dello stesso un filo, meglio se schermato, di circa 20
cm.
   Riposizionare come in origine lo stampato della Main Unit serrando tutte
le
   relative  viti,  facendo  fuoriuscire  il  cavetto  schermato  dalla  parte

   anteriore dell'apparato. 
   Ripiegare  sopra  lo  stampato  il cavetto per farlo uscire dall'FT-4700
sul 
   lato posteriore sfruttando un  foro  nel quale  passa  l'alimentazione
della
   ventola esterna.
   Abbiamo cosi' realizzato la connessione per la  RICEZIONE dei dati a 9600 
   Baud.

3) La TRASMISSIONE dei dati avviene collegando un filo schermato in parallelo
   al cavetto di modulazione:
   Individuare sempre sulla Main Unit il connettore multiplo J02, e' il terzo
   connettore da sinistra verso destra e collega 6 fili.
   Saldare il filo schermato sui primi due fili del connettore ( bianco =
MOD,
   nero = GND ). Portare all'esterno l'altra estremita' del cavetto tramite
lo
   stesso foro usato per il filo di Ricezione.
   Per tenere tutto  in  ordine  in  modo  definitivo,  svitare le 4 viti
della 
   ventola posteriore, si stacca la scatolina metallica di supporto ventola
con 
   gia' praticati 2 fori, e' sufficiente allargarli entrambi ad un diametro di

   15 mm per fissare una presa da pannello DIN.

4) Richiudere con molta cautela l'apparato.

5) Il PTT viene collegato sulla presa microfonica utilizzando i PIN 6 ( PTT )
   ed 7 ( GND ).

La modifica non e' difficile e anche chi non ha molta esperienza con circuiti
SMD e saldatore la puo' realizzare con un po' di pazienza.

Il collega e amico IK3TXT Roberto esecutore materiale della modifica e della
spiegazione ha gentilmente prestato il TNC G3RUH per la prova, ed il 
sottoscritto IK3TXY Paolo ha messo a disposizione l'FT4700 per la modifica
(perfettamente riuscita).
Sicuri di vedervi presto in frequenza a 9600 baud vi auguriamo buon Packet.

                                      73 by IK3TXT, Roberto, @ I3YPJ-8
                                      73 by IK3TXY, Paolo,   @ I3YPJ-8 

