Conrad C-Phone

Info:
40ti kanalova FM CB radiostanice
- prima volba kanalu
- 10 pameti
- selektivni volba s 99 999 moznostmi nastaveni a 10ti svolavacimi volanimi
- digitalni ukazatel frekvence
- digitalni voltmetr
- digitalni ukazatel vystupniho vykonu
- scanovani kanalu a pameti
- odpojeni koncoveho stupne pri neprizpusobene antene a zvysenem provoznim
  napeti
- 13ti mistny sloupcovy S-metr a ukazatel vyzareneho a odrazeneho vykonu
- rogerbeep
- zvukova volba stisknutych tlacitek
- tlacitko pro rychlou volbu nouzoveho kanalu
- vestaveny druhy prijimac pro monitoring 9teho kanalu  

Napajeni:
13,8 V (10,8 - 15,6 V)
cerveny vodic +
cerny vodic   -
odber v klidovem stavu cca. 6 mA (pro zalohovani pameti)

Popisy tlacitek: (abb. 1)
 1) hlavni vypinac a regulator hlasitosti externiho reproduktoru
 2) zelena LED dioda pro kontrolu aktivity na 9tem EMG kanale - pri aktivite
    na kanalu blika, pokud je nastavena funkce priority, prepne se na tento 
    kanal
 3) regulator hlasitosti
 4) SQUELCH - nastaveni sumove brany
 5) tlacitko pro zmenu kanalu - UP (nahoru)
 6) tlacitko pro zmenu kanalu - DOWN (dolu)
 7) E (Enter) tlacitko pro potvrzeni zadane volby, pri delsim stisknuti 
    vypina zvukove potvrzeni stisku tlacitek (Beep)
 8) F (Function) - prepinani zobrazeni vystupniho/odrazeneho vykonu a 
    S-metru (1x, 2x a 3x stisknuto) - abb. 5 - abb. 9
    Stisknuti n dobu delsi jak 1,5 sekundy - prepnuti do modu selektivni 
    volby 
 9) P (Priority) - volba, zda se ma pri provozu na nouzovem 9tem kanale
    vysilac na tento kanal preladit.
10) SE (Seek Taste) - nalezeni prazdneho kanalu, v pametovem modu prochazi
    naprogramovane kanaly a hleda obsazeny kanal.
11) EMC (Emergency Call) - nozuve vysilani na 9tem kanale.
    Automaticky vyradi ochranu koncoveho stupne - lze kratkodobe vysilat 
    i pri poskozene antene (riziko zniceni VF dilu)
12) SC (Scan) - nalezeni prazdneho kanalu. Oproti 10 zacne scanovat kanal,
    pokud zmizi signal
13) ((*)) (Beep) - rogerbeep - signal pri uvolneni PTT klice.
    Stisk delsi jak 1,5 sekundy - programovani selektivni volby (abb. 10)
14) M (Memmory) vyvolani naprogramovaneho kanalu
15) L (Lock) zamknuti klavesnice
16) MS (Memmory Save) - ulozeni kanalu do jedne z deseti pameti
17) C (Clear Taste) - tlacitko pro opravu zadani
18) PTT - tlacitko pro vysilani
19) Numericky blok klaves
20) LCD displej - pri zapnuti 1 se na cca. 2 sekundy rozsviti vsechny 
    segmenty displeje (kontrola)
21) PL antenni konektor
22) TX - kotrolka vysilani
23) SQ - kotrolka blika pri zasquelchovani stanice - regulator 4

Ovladani stanice:
Zapnuti stanice 
- zapnuti pomoci regulatoru 1, nastaveni hlasitosti pomoci 3 a SQUELCHE
  pomoci 4

Volba kanalu
- prima pomoci cisla kanalu (19) a potvrzenim Enter - E (7)
  Pr.:  4 E, 04 E
- pomoci UP (5) a DOWN (6)

Volba pameti
- pomoci M (14) se prejde do pametoveho modu - na displeji sviti MEM
- pomoci UP (5) a DOWN (6) lze prochazet pameti
- lze zvolit pomoci prime volby (19) konkretni pamet
- pomoci SC (12) a SE (10) lze hledat obsazene kanaly

Vymazani pameti
- proste prepsani pameti jinym kanalem
- pomoci M (14) prepnuti do pametoveho rezimu, a pak pomoci prime 
  volby (19) a potvrzeni E (7) dojde k vymazu dane pameti
  Pr.: Vymazani 5te pameti - M 8 E

Ulozeni kanalu do pameti
- volba kanalu, stisknuti MS (16), volba cisla pameti (0-9), 
  potvrzeni Enter E (7)
  Pr.:  Volba 10teho kanalu a jeho ulozeni do 1 pameti - 10 E MS 1 E

Zmena zobrazeni displeje
- 1x stisk F (8) - zobrazi vysilany vykon
- 2x stisk F (8) - zobrazi odrazeny vykon jdouci do anteny - vyladeni anteny
- 3x stisk F (8) - zobrazi S-metr a frekvenci

Zapnuti rogerbeepu
- kratky stisk ((*)) (13), na displeji se objevi symbol ((*

Zamknuti klavesnice
- pomoci L (15), na displeji se zobrazi Lock


C 2002 Paja (http://www.cbradio.cz)