## 여유 공간 늘리기

이 기능을 사용하여 기존 어레이에 1개, 2개 또는 3개의 물리 하드 디스크 드라이브를 추가할 수 있으며 어레이에 또하나의 논리 드라이브를 작성할 수 있습니다.

어레이를 작성할 때 어레이의 모든 물리 드라이브에 걸쳐 논리 드라이브에 스트라이프가 발생합니다. 기존 어레이에 더 많은 여유 공간을 작성하려면 어레이에 추가할 물리 드라이브를 추가로 정의하십시오. 그러면 관리자는 기존 물리 드라이브 및 새 물리 드라이브에 걸쳐 분산되어 있는 데이터 만큼 논리 드라이브를 이주시킵니다.

1. 기본 트리(왼쪽 트리)에서 어레이 를 누르십시오.

2. 조치 --> 여유 공간 늘리기를 누르십시오. 또하나의 트리가 오른쪽에 표시됩니다.
3. 준비 드라이브 를 기본 트리에서 오른쪽 트리에 있는 어레이 로 끌어서 선택한 어레이에 추가하십시오.

   참고:

   1. 기본 트리는 선택한 어레이에서 적어도 가장 작은 크기의 물리 드라이브만을 표시합니다. 기존 어레이에 추가할 때 현재 어레이에 있는 가장 작은 드라이브보다 더 작은 물리 드라이브는 추가할 수 없습니다.
   2. 기존 어레이에 추가할 때 현재 어레이에 있는 물리 드라이브보다 더 큰 물리 드라이브를 추가하면 새 드라이브의 모든 공간을 사용할 수는 없습니다.
   3. 선택한 어레이의 기존 물리 드라이브는 온라인으로 표시됩니다. 새로 추가된 물리 드라이브는 새 온라인으로 표시됩니다. 온라인 드라이브는 기존 어레이에서 제거할 수 없습니다.
   4. 어레이에서 새 온라인 드라이브를 제거하려면 기본 트리로 다시 끌어오십시오.

4. 어레이에 물리 드라이브를 추가했으면 다음을 누르고 새 논리 드라이브 구성을 검토하십시오.

5. 오른쪽 패널에 나오는 구성을 검토하십시오. 이것은 사용자가 적용을 누를 때 구성이 논리 드라이브와 여유 공간에 미치는 영향을 설명합니다. 구성을 변경하려면 뒤로를 누르고 어레이 트리 창으로 돌아가십시오.

   추가정보: 트리를 확장시켜 다른 구성을 볼 수도 있습니다.

6. 새 구성을 승인하려면 적용을 누르십시오. 관리자가 어레이의 논리 드라이브를 자동으로 이주시킵니다.
   논리 드라이브 구성을 승인하지 않으려면 취소를 누르고 시스템 관리 정보 창으로 돌아가십시오.

   참고: 논리 드라이브 이주는 시간이 많이 걸리는 프로세스입니다. 이주가 완료되기 전까지는 컨트롤러에서 다른 조치를 수행할 수 없습니다. ServeRAID 관리자가 상태 표시줄에 진행 표시기를 표시합니다.

7. 확인 팝업 창이 열리면 예를 누르십시오.

### 예제

세 개의 물리 드라이브를 갖는 하나의 어레이를 작성하십시오. 그 다음, 사용 가능한 여유 공간이 없도록 두 개의 논리 드라이브(1과 2로 표시되는)를 작성하십시오. 논리 드라이브 스트라이프는 다음과 유사한 모양입니다.

어레이에 추가의 논리 드라이브를 작성하기로 합니다. 먼저 물리 하드 디스크 장치를 어레이에 추가하여 약간의 여유 공간을 작성해야 합니다.

어레이에 두 개 이상의 물리 하드 디스크 드라이브를 추가하면 다섯 개의 모든 드라이브에 걸쳐 논리 드라이브가 이주하며 스트라이프가 발생합니다. ServeRAID 관리자는 물리 드라이브에서 각 블록의 크기를 축소시켜 논리 드라이브의 크기를 유지합니다. 논리 드라이브 안의 공간은 증가하지 않으므로 각 물리 드라이브(3으로 표시된)의 맨 아래 부분에 걸쳐 여유 공간이 존재합니다.

작업이 완료되면 구성 모드를 사용하여 여유 공간에 새 논리 드라이브를 작성하십시오.

여유 공간을 증가시킬 때 물리 드라이브의 총 수가 어레이에 허용되는 물리 드라이브의 최대 수를 초과하지 않는 한, 최대 세 개의 물리 드라이브를 추가할 수 있습니다. 하나의 어레이가 가질 수 있는 물리 드라이브의 최대 수는 컨트롤러 스트라이프 단위 크기가 결정합니다.

### 다음 내용도 참조하십시오.

- 논리 드라이브 이주시 물리 드라이브 및 어레이에 대한 작업