### ServeRAID 관리자가 로컬 전용 모드로 시작되었습니다.

설명:

- -l (마이너스와 소문자 L)을 명령행 매개변수로 지정한 경우 ServeRAID 관리자는 로컬 전용 모드로 시작합니다.
  ServeRAID 관리자는 네트워크가 가능하지 않습니다. 이러한 모드에서는 로컬 시스템을 구성하고 모니터링만 할 수 있습니다. 원격 시스템을 구성 또는 모니터할 수 없습니다. 원격 시스템을 기본 트리 보기에 추가한 경우 이러한 모드에서는 원격 시스템을 볼 수 없습니다. ServeRAID 관리자를 비-로컬 전용 모드로 다시 시작했을 때 원격 시스템을 볼 수 있습니다.
- 네트워크에 연결할 수 없는 경우 ServeRAID 관리자는 로컬 전용 모드로 시작합니다. 네트워크에 연결할 수 없다는 것을 나타내는 이벤트 표시기에서 추가적인 이벤트가 표시됩니다.
- 포트 번호가 로컬 시스템에서 사용 중인 경우 ServeRAID 관리자는 로컬 전용 모드로 시작합니다. 네트워크에 연결할 수 없다는 것을 나타내는 이벤트 표시기에서 추가적인 이벤트가 표시됩니다.

조치:

- 네트워크에 연결할 수 없는 경우 네트워킹 오류에 관한 자세한 사항은 이벤트 표시기를 확인하십시오.
- 포트 번호가 사용 중인 경우 해당 포트 번호를 사용하는 응용프로그램을 종료하고 다른 포트 번호를 지정하십시오. 다른 포트 번호를 지정하려면 다음을 수행하십시오.

  1. 파일 --> 사용자 환경 설정을 누르십시오.
  2. 원격 액세스 설정을 누르십시오.
  3. 포트 번호에 새 값을 입력하십시오.

  > 참고: 포트 번호를 변경할 때 다음 사항을 고려하십시오.

  > - 이러한 변경은 ServeRAID 관리자를 재시작할 때까지 적용되지 않습니다.
  > - 원격으로 이 시스템에 액세스하는 시스템은 입력한 값에 일치하도록 포트 번호를 변경해야 합니다. 원격 시스템의 경우 원격 시스템 추가 창에서 이 값을 변경할 수 있습니다.
  > - 통지 목록에서 이 시스템을 포함하는 시스템은 새 포트 번호로 포트 번호를 변경해야 합니다. 원격 시스템의 경우 시스템 등록정보 창의 통지 관리자에서 포트 번호를 변경할 수 있습니다.