## SNMP マネージャーの説明

SNMP トラップ・マネージャーを使用する前に、以下の情報を参照してください。

- 紹介
- SNMP トラップ・リスト・インターフェース
- SNMP トラップ・マネージャー・トラップ・ビューアーおよびトラップ

### 紹介

SNMP トラップ・マネージャーは SNMP コンソール (Netfinity(R) ディレクターまたは IT ディレクターなど) を実行中の他のシステムに、この (すなわち、ローカルの) システムで発生するすべての SNMP トラップを通知するのに使用してください。システムのユーザーは、SNMP トラップ・リストにシステム名を入力します。このリスト中のシステムにローカル・システムで発生するすべてのトラップが通知されます。

SNMP トラップ・マネージャーを使用して SNMP トラップを受け取るようにリモート・システムを構成した後は、この (ローカル) システムで ServeRaid マネージャーのかわりに ServeRAID マネージャー・エージェント を実行することができます。ServeRAID マネージャー・エージェントが使用するメモリーは ServeRAID マネージャーより小容量です。リモート・システムでは、受信する SNMP トラップをモニターするには SNMP コンソールを使用してください。

#### 例

ServeRAID サブシステムで lab に SystemA をインストールします。SNMP トラップを送信するには SystemA で ServeRAID マネージャー・エージェント (GUI なしの ServeRAID マネージャー) を実行できます。しかし SystemA からではなく ワークステーションからモニターしたい場合次のようにします。ServeRAID マネージャーで SystemA の ServeRAID マネージャーをオープンし、SNMP トラップ・リスト中にワークステーションを定義します。ワークステーションから SNMP コンソール (Netfinity Director など) の実行時には、SystemAで発生するすべての SNMP トラップが通知されます。

#### SNMP トラップ・マネージャーおよびトラップ

SNMP によって生成されるトラップに含まれるのは、次のとおりです。

- 再構築、同期、圧縮、復元、および移行などの進行状況情報。
- 無効ディスク・ドライブおよび PFA エラーなどの問題。
- コントローラの追加または交換またはフェールオーバーなど、ローカル構成に対する変更。

SNMP トラップ・マネージャーは、次で構成されています。

ツール・バー | 共通タスクのクィック・パス・アイコンを提供します。
SNMP トラップ宛先リスト | SNMP トラップを受け取るように構成されているリモート・システムを表示します。
SNMP トラップ・ビューアー | SNMP トラップ宛先リストに関する状況情報を表示します。

システムで SNMP トラップが生成されるときに、SNMP トラップ・マネージャーは SNMPトラップ・リスト中にある各システムと接続し、これらのシステムの SNMP コンソールにトラップを中継します。SNMP トラップ・リストはその最後に送られたトラップ・カラムを更新します。

SNMP トラップ・マネージャーはデフォルトでは使用可能になっています。SNMP トラップ・マネージャーは、「アクション」メニューから「SNMP トラップを使用不可」を選択することによって使用不可にすることができます。SNMP トラップ・マネージャーを使用不可にすると、SNMP トラップは生成されますが、リモート・システムにはディスパッチされません。

### SNMP トラップ・リスト・インターフェースSNMP

SNMP トラップ・リストには、次の 5 つのカラムがあります。

タイプ | トラップのタイプ (すなわち、情報、警告、またはエラー)。
日付 | トラップが発生した日付。
時刻 | トラップが発生した時刻。.
ホスト名 | トラップが生成されたシステム。
SNMP 通知イベントの説明 | トラップの説明。

### SNMP トラップ・ビューアーおよびトラップ

SNMP トラップ・ビューアーには 5 つのカラムがあります。ビューアーでトラップのいずれかをダブルクリックすることができ、「SNMP トラップの詳細」ウィンドウがオープンされます。このウィンドウには、トラップ・ビューアーと同じ情報が含まれていますが、それより大きくて読みやすいウィンドウです。

ホスト名 | トラップごとに通知する TCP/IP ホスト名。このカラムをダブルクリックすると、「システム・プロパティの変更」ウィンドウがオープンします。
TCP/IP アドレス | トラップごとに通知する TCP/IP アドレス。 このカラムをダブルクリックすると、「システム・プロパティの変更」ウィンドウがオープンします。
ポート | ServeRAID モニターがリモート・システムと通信するために使用する TCP/IP ポート番号。このカラムをダブルクリックすると、「システム・プロパティの変更」ウィンドウがオープンします。
コミュニティ | ユーザーが SNMP 管理下のシステムのすべてをグループ化するために選択する名前。デフォルトは public です。
最後に送られたトラップ | SNMP トラップがリモート・システムに送信された最後の日付と時刻。このカラムをダブルクリックすると、「最後に送られたトラップ」ウィンドウがオープンします。

トラップ・ビューアーでトラップを表示することに加え、SNMP トラップ・マネージャーは各トラップをログ・ファイル (RaidSNMP.log) に追加します。このファイルが 200 KB を超えると、マネージャーはファイルを RaidSNMP.old にコピーして、新しい RaidSNMP.log を作成します。RaidSNMP.old がすでにある場合には、マネージャーはそのファイルを上書きします。