## Configuration d'un contrôleur ServeRAID : procédure de base

1. Cliquez sur un contrôleur dans l'arborescence que vous voulez configurer.

   Conseil : vous ne pouvez sélectionner que des contrôleurs, mais vous avez néanmoins la possibilité de développer ou de réduire toute l'arborescence.

2. Cliquez sur Actions --> Créer des grappes de disques. La fenêtre Configuration s'ouvre.

3. Cliquez sur le mode Configuration expresse ou Configuration personnalisée puis sur Suivant.

   Si vous sélectionnez...
   le mode Configuration expresse, le Gestionnaire ServeRAID : | le mode Configuration personnalisée, le Gestionnaire ServeRAID vous aide à :
   crée automatiquement une ou plusieurs grappes de disques en fonction du nombre et de la taille des unités physiques sur votre système. définit automatiquement une unité de secours s i au moins quatre unités physiques prêtes de la même taille sont disponibles. définit automatiquement une unité logique pour chaque grappe de disques. | sélectionner les unités physiques que vous voulez inclure dans vos grappes de disques ou créer comme unités de secours. définir les unités logiques pour vos grappes de disques.

4. Après avoir consulté le récapitulatif de la configuration, cliquez sur Appliquer pour que le gestionnaire configure le contrôleur, initialise et synchronise les unités logiques.

Les nouvelles unités logiques et la configuration sont disponibles immédiatement.

Voir également

Configuration d'un contrôleur