## 印刷可能な構成およびイベント・ログの保管

このアクションを使用して、印刷できるユーザー構成およびイベント・ログを保存します。

1. メイン・ツリーからサーバーをクリックします。
2. 「アクション」 --> 「印刷可能な構成およびイベント・ログの保管」をクリックします。「ファイルの保管」ウィンドウがオープンされます。
3. レポートのディレクトリーおよびファイル名を選択します。デフォルト・ディレクトリーは、 ServeRAID マネージャーがインストールされているディレクトリーです。デフォルト・ファイル名は RaidInfo.log です。
   注: 始動可能 CD モードである場合には、保存ができるのは A: ドライブだけです。

ServeRAID マネージャーは、以下のすべての構成情報をテキスト・ファイルにコピーします。

- 選択したシステムの各コントローラ
- コントローラ上の物理ドライブ
- コントローラ上のアレイ
- コントローラ上の論理ドライブ
- ServeRAID マネージャーのイベント・ビューアーの内容

さらに、 ServeRAID マネージャーはすべてのイベントをコントローラの内部イベント・ログから以下のテキスト・ファイルにコピーします。

- RaidSoft.log - すべてのソフトウェア・イベントが入っています。
- RaidHard.log - すべてのハードウェア・イベントが入っています。
- RaidDDD.log - すべての無効ドライブ・イベントが入っています。
- RaidDev.log - すべての装置イベントが入っています。

注: ServeRAID マネージャーは、選択システムと関連したイベントだけではなく、現在イベント・ログにあるすべてのイベントを保存します。