## Failover dal controller attivo a quello passivo

Avvalersi di quest'azione per provocare un failover dal controller attivo a quello passivo per le seguenti ragioni:

- Verificare la configurazione failover.
- Se si verificano problemi durante l'accesso ai dati mediante ServeRAID, eseguire il failover, per verificare se quest'operazione riesce a risolvere il problema.

Nota:

- quest'azione è disponibile solo se è stato attivato il clustering.
- Il failover rileva solo i controller danneggiati.

1. Selezionare un controller dalla struttura ad albero principale.
2. Selezionare Azioni --> Failover dal controller attivo a quello passivo.
3. Selezionare Sì per confermare il failover.