## Konfigurieren eines ServeRAID(R)-Controllers: grundsätzliche Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Hauptbaumstruktur auf einen Controller, den Sie konfigurieren möchten.

   Tip: Sie können zwar nur Controller auswählen, die Baumstruktur aber vollständig erweitern oder ausblenden.

2. Klicken Sie auf Aktionen --> Plattenstapel erstellen. Das Konfigurationsfenster wird geöffnet.

3. Klicken Sie auf den Konfigurationsmodus Schnell oder Benutzerdefiniert, und klicken Sie dann auf Weiter

   Wenn Sie....
   Schnellmodus wählen, führt ServeRAID Manager automatisch folgende Aktionen aus: | Benutzerdefinierten Modus wählen, führt ServeRAID Manager Sie durch folgende Aktionen:
   Erstellen von einer oder mehreren Platteneinheiten basierend auf Anzahl und Größe der bereiten physischen Laufwerke in Ihrem System. Definieren eines Hot-Spare-Laufwerks, wenn mindestens vier bereite Laufwerke der gleichen Größe verfügbar sind. Definieren eines logischen Laufwerks für jeden Plattenstapel. | Auswählen der physischen Laufwerke, für Ihre Platteneinheiten oder als Hot-Spare-Laufwerk. Definieren der logischen Laufwerke für Ihre Plattenstapel.

4. Nachdem Sie die Konfigurationszusammenfassung geprüft haben, klicken Sie auf Anwenden . Der Manager konfiguriert nun den Controller und initialisiert und synchronisiert die logischen Laufwerke.

Ihre neuen logischen Laufwerke und Ihre Konfiguration sind nun für die Verwendung bereit.

Siehe ebenfalls:

Beispiel für Schnellkonfiguration
Konfigurieren eines Controllers