## 논리 드라이브 상태

####

#### 블록 논리 드라이브

재빌드 중에 ServeRAID 컨트롤러는 실패된 어레이와 연관된 RAID 레벨-0 논리 드라이브의 상태를 블록 상태로 설정합니다. 그런 다음 RAID 레벨-1 및 RAID 레벨-5 논리 드라이브에 저장된 데이터를 재빌드합니다.

재빌드가 완료된 후 RAID 레벨-0 논리 드라이브의 블록을 해제하고 다시 액세스할 수 있습니다. 그러나 논리 드라이브는 손상된 데이터를 포함할 수 있습니다. 최신 백업 디스크 또는 테이프에서 RAID 레벨-0 논리 드라이브로 데이터를 재작성, 재설치 또는 복원해야 합니다.

#### 크리티컬 논리 드라이브

작동 불능 물리 드라이브를 포함하는 RAID 레벨-1 또는 RAID 레벨-5 논리 드라이브는 크리티컬 상태에 있습니다. 물리 드라이브의 실패에 관계없이 크리티컬 논리 드라이브는 액세스할 수 있습니다.

논리 드라이브가 크리티컬 상태이면 작동 불능 드라이브를 교체하여 재빌드해야 합니다.

#### 논리 드라이브의 크리티컬 이주

논리 드라이브를 이주하는 논리 드라이브는 크리티컬 상태에 있습니다.

#### 크리티컬 시스템 논리 드라이브

ServeRAID 컨트롤러는 논리 드라이브 이주 중 이러한 예약된 상태를 사용하며 논리 드라이브는 크리티컬 상태에 있습니다.

#### 논리 드라이브 이주

논리 드라이브를 이주하는 논리 드라이브는 양호한 상태에 있습니다.

#### 오프라인 논리 드라이브

논리 드라이브가 오프라인이면 액세스할 수 없습니다. RAID 레벨-0 논리 드라이브에서 하나 이상의 물리 드라이브가 작동 불능인 경우 이러한 상태가 발생합니다. RAID 레벨-1 또는 RAID 레벨-5 논리 드라이브에서 둘 이상의 물리 드라이브가 작동 불능인 경우에도 이 상태가 발생합니다.

#### 논리 드라이브 이상 없음

드라이브 상태가 양호합니다. 정상적으로 작동합니다.

#### 시스템 논리 드라이브

ServeRAID 컨트롤러는 논리 드라이브 이주 중 이러한 예약된 상태를 사용합니다.