## RAID 기술 이해

RAID는 컴퓨터의 여러 물리 드라이브를 하나 이상의 논리 드라이브로 정의할 수 있는 어레이로 그룹화하는 기술입니다. 각 논리 드라이브는 단일 드라이브로 운영 체제에 표시됩니다. 이 그룹화 기술은 논리 드라이브 용량과 성능을 향상시켜 단일 물리 드라이브가 가지고 있는 물리적 한계를 극복할 수 있도록 합니다.

다중 물리 드라이브를 하나의 논리 드라이브로 그룹화할 때 ServeRAID 컨트롤러는 어레이의 다중 드라이브에서 병렬로 데이터를 전송할 수 있습니다. 이러한 병렬 전송은 어레이되지 않은 드라이브보다 몇 배나 빠르게 데이터를 전송합니다. 증가된 속도는 시스템이 처리량(주어진 시간동안의 데이터 처리량) 또는 다중 사용자 네트워크 환경의 요구를 더욱 충족시킬 수 있습니다.

다중 데이터 요청의 응답 기능은 처리량을 증가시키고 응답 시간을 감소시킵니다. 병렬 전송과 다중 요청에 대한 동시적 응답의 결합은 디스크 어레이가 네트워크 환경에서 성능을 향상시키도록 합니다.

다음 내용도 참조하십시오.

RAID 레벨 선택
스트라이프 단위 크기 이해
RAID 레벨-0
RAID 레벨-1
RAID 레벨-1E
RAID 레벨-5
RAID 레벨-5E
RAID 레벨-x0