## Modificar el tamaño de la unidad de distribución de datos

(Sólo modalidad de CD arrancable.)

Utilice esta acción para establecer el tamaño de los trozos de datos que el controlador lee de cada disco de una vez.

1. Pulse un controlador del árbol Principal.
2. Pulse Acciones --> Modificar tamaño de la unidad de distribución de datos.
3. Pulse un tamaño de unidad de distribución de datos. Están disponibles las opciones siguientes:
   - 8 KB

   > Con este tamaño de unidad de distribución de datos, una batería puede tener un máximo de 16 discos físicos.

   - 16 KB

   > Con este tamaño de unidad de distribución de datos, una batería puede tener un máximo de 16 discos físicos.

   - 32 KB

   > Este valor está disponible si el controlador soporta una batería con 16 discos físicos utilizando un tamaño de unidad de distribución de datos de 32 K o el controlador no contiene ninguna batería con más de 8 discos físicos. De lo contrario, este valor no está disponible.

   - 64 KB

   > Este valor está disponible si el controlador soporta una batería con 16 discos físicos utilizando un tamaño de unidad de distribución de datos de 64 K o el controlador no contiene ninguna batería con más de 8 discos físicos. De lo contrario, este valor no está disponible.

Para maximizar el rendimiento en su totalidad, elija un tamaño parecido al tamaño de la solicitud de E/S del sistema.

Atención: Después de configurar una batería y almacenar datos en los discos lógicos, no puede modificar el tamaño de la unidad de distribución de datos sin destruir los datos de los discos lógicos.

### Consulte también el apartado:

Ajuste de rendimiento del sistema
Comprensión de la modalidad de antememoria de lectura anticipada
Comprensión del tamaño de la unidad de distribución de datos