### ServeRAID マネージャーがローカル限定モードで始動されました。

説明:

- コマンドライン・パラメーターとして -l (すなわち、負符号と英小文字の l) を指定した場合には、ServeRAID マネージャーはローカル限定モードで始動します。
  ServeRAID マネージャーはネットワーク使用可能ではありません。このモードでは、ローカル・システムの構成およびモニターだけを行なうことができます。リモート・システムを構成またはモニターすることはできません。リモート・システムを「メイン・ツリー」ビューに追加している場合には、それらはこのモードでは表示されません。ServeRAID マネージャーを非ローカル限定モードで始動すると、再び「メイン・ツリー」に表示されるようになります。
- ネットワークが通信不能である場合には、ServeRAID マネージャーはローカル限定モードで始動します。ネットワークが 通信不能かどうかを示す追加のイベントがイベント・ビューアーに表示されます。
- ポート番号がローカル・システムで使用中の場合には、ServeRAID マネージャーはローカル限定モードで始動します。ネ ットワークが通信不能かどうかを示す追加のイベントがイベント・ビューアーに表示されます。

処置:

- ネットワークが通信不能の場合には、ネットワーキング・エラーの詳細について、イベント・ビューアーを調べてくださ い。
- ポート番号が使用中の場合は、そのポート番号を使用しているアプリケーションを終了するか、あるいは別のポート番号 を指定してください。別のポート番号を指定するためには、次のようにしてください。

  1. 「ファイル」 --> 「ユーザー設定の変更」をクリックします。
  2. 「リモート・アクセス設定」をクリックします。
  3. ポート番号の新規の値を入力します。

  > 注: ポート番号を変更する時は、次のことを考慮に入れてください。

  > - この変更は、ServeRAID マネージャーを再始動するまでは有効となりません。
  > - リモートからこのシステムにアクセスするシステムは、入力した値と一致するように、ポート番号が変更されていなければなりません。 リモート・システムでは、この値を「リモート・システムの追加」ウィンドウで変更することができます。
  > - 自身の通知リストの中にこのシステムを含んでいるシステムは、ポート番号を新規のポート番号に変更しなければな りません。 リモート・システムでは、ポート番号を「システム・プロパティー」ウィンドウの中の通知マネージャーで変更 することができます。