## 變更等量單位大小

(只為可啟動的-CD 模式。)

使用此行動可設定控制器每次從各磁碟機讀取資料片段的大小。

1. 按一下「主樹狀結構」中的控制器。
2. 按一下動作 --> 變更等量單位大小。
3. 按一下等量單位大小。下列為可用的選擇：
   - 8 KB

   > 針對此等量單位大小而言，各陣列最多可具有 16 部實體磁碟機。

   - 16 KB

   > 針對此等量單位大小而言，各陣列最多可具有 16 部實體磁碟機。

   - 32 KB

   > 在控制器支援使用 32 K 等量單位大小，且具有 16 部實體磁碟機的陣列，或是 控制器包含的陣列不具有多於 8 部實體磁碟機時，此項設定才為可用。否則，此項設定無法使用。

   - 64 KB

   > 在控制器支援使用 64 K 磁條單位大小，且具有 16 部實體磁碟機的陣列，或是 控制器包含的陣列具有不多於 8 部實體磁碟機時，此項設定才為可用。否則，此項設定無法使用。

為取得整體效能的極致表現，選取的大小應接近系統 I/O 要求的大小。

注意事項：在架構陣列並將資料儲存於邏輯磁碟機之後，如果還要變更等量單位大小，則一定會損毀邏輯磁碟機上的資料

### 亦請參閱

調整您系統的效能
瞭解「先讀快取」模式
瞭解等量單位大小