## 瞭解邏輯磁碟機架構

在建立陣列的同時，您也將不同的硬碟機歸為同一個儲存區。您可以將該儲存區定義成一個單一邏輯磁碟機，您也可以將它細分成數部邏輯磁碟機。對作業系統而言，每一部邏輯磁碟機都會顯示成一部單一實體硬碟機。

ServeRAID 控制器最多可以支援八部邏輯磁碟機。如果只有一個陣列，您可以將它定義成一部單一邏輯磁碟機，也可以將它分成幾部邏輯磁碟機。一般而言，您所定義的第一部邏輯磁碟機，就是啟動 (開機) 磁碟機。如果有兩個或更多個陣列，每一個陣列都可以是一部邏輯磁碟機；您也可以將每一個陣列分成多部邏輯磁碟機，只要所有陣列的邏輯磁碟機總數不超過八部即可。

如果您沒有為每一個陣列定義一部邏輯磁碟機，「ServeRAID 管理程式」就會定義一部含有最大可能容量與最高可能 RAID 層次的邏輯磁碟機。

備註： 請參閱作業系統所提供的文件，以取得建議邏輯磁碟機大小的相關資訊。

需要考慮的限制：

- 一個控制器上最多只能有八個陣列。
- 一個控制器上最多只能有八部邏輯磁碟機。
- 如果已將任何現有的邏輯磁碟機定義成「增強型 RAID 層次 5」，那麼，一個控制器上最多只能有七部邏輯磁碟機。

### 亦請參閱

選取邏輯磁碟機大小
依陣列容量來選取 RAID 層次
邏輯磁碟機範例