### Die Konfiguration konnte nicht vom Laufwerk an Kanal [Nummer], SCSI-ID [Nummer], auf Controller [Nummer] kopiert werden.

Erklärung: Die Konfiguration auf dem angegebenen Laufwerk enthält einen Plattenstapel mit mehr als 8 physischen Laufwerken. Der ServeRAID-3L-Controller unterstützt maximal 8 Laufwerke pro Plattenstapel, wenn die Größe der einheitenübergreifende Datenblockeinheit 32 KB oder 64 KB beträgt.

Maßnahme:

1. Ersetzen Sie den ServeRAID-3L-Controller durch einen Controller des Typs ServeRAID-3H. Die auf dem Festplattenlaufwerk gespeicherte Konfiguration wird erst von einem Controller der Version ServeRAID-3H oder höher unterstützt.
   oder
2. Erstellen Sie eine neue Konfiguration mit maximal 8 Laufwerken pro Plattenstapel bei einer Größe der einheitenübergreifende Datenblockeinheitvon 32 KB oder 64 KB.
   Hinweis: Durch das Erstellen einer neuen Konfiguration gehen die aktuell auf den Festplattenlaufwerken gespeicherten Daten verloren.