## Utilizzo di sistemi in SNMP Trap Manager

E' possibile utilizzare le seguenti funzioni di SNMP Trap Manager:

- Aggiunta di un sistema
- Eliminazione di un sistema
- Modifica di un sistema

- Invio di un evento di prova

Non è possibile servirsi di queste azioni quando si utilizza ServeRAID Manager come applicazione plug-in.

### Aggiunta di un sistema

Avvalersi di quest'operazione per aggiungere un nuovo sistema all'elenco trap SNMP. Ogni sistema aggiunto all'elenco riceverà notifiche di tutti gli eventi che si verificano su questo sistema.

1. Selezionare Aggiungi sistema.
2. Digitare il nome host o l'indirizzo TCP/IP del sistema che si desidera aggiungere.
3. Digitare la porta TCP/IP per il numero di porta di avvio del sistema remoto. La porta predefinita è 162.
4. Immettere il nome comunità per il sistema.
5. Fare clic su Aggiungi.
6. Continuare ad aggiungere i sistemi o selezionare Annulla per chiudere la finestra.

### Eliminazione di un sistema

Eseguire quest'azione per eliminare un sistema remoto dall'elenco trap SNMP.

1. Selezionare il sistema da eliminare dall'elenco trap SNMP.
2. Selezionare Elimina sistema.
3. Selezionare Sì per confermare. ServeRAID Manager elimina il sistema dall'elenco di trap SNMP.

Dopo aver eliminato il sistema remoto, al sistema remoto non vengono più inviate notifiche di trap che si verificano sul sistema locale.

### Modifica del sistema

Eseguire quest'azione per modificare il nome host, l'indirizzo TCP/IP o il numero di porta di un sistema remoto.

1. Selezionare il sistema da modificare nell'elenco trap SNMP.
2. Selezionare Modifica sistema. Si apre la finestra delle proprietà host.
3. Modificare le proprietà host nei campi di immissione appropriati.
4. Fare clic su OK.

### Invio di trap di prova

Utilizzare questa opzione per inviare trap di prova a un sistema remoto

1. Selezionare il sistema dall'elenco trap SNMP a cui si desidera inviare una trap di prova.
   Nota: se non si seleziona alcun sistema o più di un sistema, quest'azione viene disattivata.
2. Selezionare Azioni --> Invia trap di prova.
   Nota: SNMP Trap Manager non è in grado di verificare che la trap sia stata inviata correttamente. E' necessario verificare sul sistema remoto che la trap sia stata inviata. Se la prova non riesce, verificare quanto segue e ritentare l'operazione:
   1. Sono state digitate le informazioni TCP/IP corrette.
   2. La console SNMP è in esecuzione sul sistema remoto.
3. Fare clic su OK.