## 시스템 성능 조정

최상의 성능을 위해 ServeRAID 설정을 조정할 때 서버에서 수행하려는 응용프로그램을 고려하십시오. ServeRAID 설정은 보통 서버의 워크로드나 서버를 사용하는 사용자 수에 관련되는 것이 아니라 서버에서 실행하는 응용프로그램의 유형에 관련됩니다.

ServeRAID 컨트롤러를 구성할 때 서버 응용프로그램 환경은 컨트롤러 스트라이프 단위 크기 설정을 결정하도록 도와줍니다.

참고: ServeRAID 관리자를 시작 가능 CD 모드로 사용하여 이러한 설정을 변경해야 합니다.

환경 | 스트라이프 단위 크기
그룹웨어 | 16KB
트랜잭션 처리 데이터베이스 | 16KB
결정 지원 데이터베이스 | 16KB
씬(Thin) 클라이언트 환경 | 8KB
파일 서버 | 16KB
웹 서버 | 8KB
기타 | 기본값

응용프로그램 환경은 서버에 대해 선택한 RAID 레벨에 영향을 미칠 수도 있습니다. 응용프로그램 설계, 특히 입/출력 작업을 조사하여 결정해야 합니다.

### 다음 내용도 참조하십시오.

###

- RAID 레벨 선택
- 응용프로그램 환경 그룹의 예제
- Write-Back 및 Write-Through 모드 이해
- 스트라이프 단위 크기 이해
- 미리 읽기 캐시 모드 이해