### 无法与 [remote system ID] 上的“ServeRAID 管理器”代理通信。

解释：本地“ServeRAID 管理器”已与远程系统上的“ServeRAID 管理器”失去联系。

操作：

若“ServeRAID 管理器”正在以网络方式运行，则使用下列操作：

1. 验证“ServeRAID 管理器”正在远程系统上运行。
2. 验证在添加远程系统窗口中为远程系统指定的端口号与远程系统上的该值匹配。通过转至该系统上运行的“ServeRAID 管理器”并执行下列操作，可以验证远程系统上的端口号：
   1. 单击文件 --> 用户首选项。
   2. 单击远程存取设置。
   3. 验证端口号的值。
3. 验证下列各项：
   1. 远程系统是打开的。
   2. 本地系统和远程系统都已连接到网络。
   3. 本地系统和远程系统上都配置了 TCP/IP 联网支持。
   4. 网络工作正常。

若“ServeRAID 管理器”正在作为另一程序的插件运行，则使用下列操作：

1. 若连接失败，但之前连接过，则通过关闭当前“ServeRAID 管理器”窗口然后将 RAID 任务图标拖至适当的系统，重新初始化“ServeRAID 管理器”。
2. 若连接失败并且之前未连接过，则验证下列各项：
   1. 远程系统是打开的。
   2. 在远程系统上安装了使用“ServeRAID 管理器”代理作为插件的程序。
   3. 本地系统和远程系统都已连接到网络。
   4. 本地系统和远程系统上都配置了 TCP/IP 联网支持。
   5. 网络工作正常。

   注意：

   若安装使用“ServeRAID 管理器”的程序，则还要安装“ServeRAID 管理器”代理。“ServeRAID 管理器”代理由使用它的程序自动启动。

   当使用“ServeRAID 管理器”代理作为另一程序的插件时， “ServeRAID 管理器”不识别端口号。