## 瞭解 SNMP 設陷管理程式

在使用「SNMP 設陷管理程式」之前，請複查下列資訊：

- 簡介
- SNMP 設陷清單介面
- 「SNMP 設陷管理程式」設陷檢視器與設陷

### 簡介

使用「SNMP 設陷管理程式」可以將所有發生在本系統 （亦即本端系統）的所有 SNMP 設陷，通知其它執行 SNMP 主控台的系統（如 Netfinity(R) Director 或 IT Director）。系統使用者只要在「SNMP 設陷」清單中鍵入系統名稱，就可以將所有發生在本端系統上的設陷，通知清單中的每一個系統。

在架構遠端系統使用「SNMP 設陷管理程式」接收 SNMP 設陷以後，您便可以在本（本端）系統上執行「ServeRAID 管理程式」代理程式，以代替「ServeRAID 管理程式」。「ServeRAID 管理程式」代理程式使用的資源比 「ServeRAID 管理程式」少。在遠端系統上，可以使用 SNMP 主控台來監督您接收的 SNMP 設陷。

#### 範例

假設您將系統 A 安裝在一個含有 ServeRAID 子系統的實驗室中。您在系統 A 上執行「ServeRAID 管理程式」代理程式 （亦即沒有使用者介面的「ServeRAID 管理程式」）以傳送 SNMP 設陷，但是您想從您的工作站來監督，而非從系統 A。您可以從「ServeRAID 管理程式」開啟系統 A 的「SNMP 設陷管理程式」，然後在 SNMP 設陷清單中定義您的工作站。當您從工作站執行 SNMP 主控台 （如 Netfinity Director）時，您就會收到所有在系統 A 上發生的所有 SNMP 設陷。

#### 「SNMP 設陷管理程式」與設陷

SNMP 所產生的設陷包括：

- 進度資訊，如重新建置、同步化、壓縮、 解壓縮以及移轉。
- 問題，例如：故障硬碟機與 PFA 錯誤 。
- 本端架構變更，如新增或更換控制器，或是失效接替。

「SNMP 設陷管理程式」包含下列各項：

工具列 | 提供共同作業捷徑圖示。
SNMP 設陷目的地清單 | 顯示經過架構可用來接收 SNMP 設陷的遠端系統。
SNMP 設陷檢視器 | 顯示 SNMP 設陷目的地清單的狀態資訊。

某一系統上產生 SNMP 設陷時，「SNMP 設陷管理程式」 就會開始連接 SNMP 設陷清單中的每一個系統，然後將事件傳遞到這些系統的 SNMP 主控台。SNMP 設陷清單並會更新其最後傳送的設陷直欄。

依照預設值，「SNMP 設陷管理程式」 是處於啟用的狀態。如果要停用「SNMP 設陷管理程式」，只要從「動作」功能表中選取停用 SNMP 設陷即可。停用「SNMP 設陷管理程式」之後，SNMP 設陷仍會產生，但不會被分派到遠端系統。

### SNMP 設陷清單介面

SNMP 設陷清單有 5 個直欄：

類型 | 設陷類型（也就是「資訊」、「警告」或「錯誤」）。
日期 | 設陷發生的日期。
時間 | 設陷發生的時間。
主機名稱 | 產生設陷的系統。
「SNMP 通知」事件說明 | 設陷說明。

### SNMP 設陷檢視器與設陷

SNMP 設陷檢視器有 5 個直欄。只要在檢視器中的任何設陷上按兩下，即可開啟 SNMP 設陷明細視窗。該視窗中的資訊跟設陷檢視器中的一樣，但視窗較大、也較容易閱讀。

主機名稱 | 作為每一個設陷通知之用的 TCP/IP 主機名稱。只要在本直欄上按兩下，即可開啟系統內容視窗。
TCP/IP 位址 | 作為每一個設陷通知之用的 TCP/IP 位址 。 只要在本直欄上按兩下，即可開啟系統內容視窗。
埠 | 「ServeRAID 監督程式」用以和遠端系統通信的 TCP/IP 埠號。只要在本直欄上按兩下，即可開啟系統內容視窗。
團體 | 使用者選擇的名稱，用以將所有 SNMP 所管理的系統編入群組。預設值為公用。
最後傳送的設陷 | 前次 SNMP 設陷傳送到遠端系統的日期和時間。 只要在本直欄上按兩下，即可開啟最後傳送的設陷視窗。

除了在設陷檢視器中顯示設陷以外，「SNMP 設陷管理程式」還會將每一個設陷附加到日誌檔 RaidSNMP.log。該檔案超過 200 KB 時，「管理程式」會將它複製成 RaidSNMP.old，然後再建立一個新的 RaidSNMP.log。如果已經有一個 RaidSNMP.old，「管理程式」會將它改寫。