### Verbindung zum fernen System konnte nicht hergestellt werden.

Erklärung: ServeRAID Manager konnte nicht mit dem ServeRAID Manager-Client auf dem fernen System kommunizieren.

Maßnahme:

1. Überprüfen Sie, ob ServeRAID Manager auf dem fernen System aktiv ist.
2. Überprüfen Sie, ob die für das ferne System im Fenster Fernes System hinzufügen angegebene Anschlußnummer mit dem Wert auf dem fernen System übereinstimmt. Sie können die Anschlußnummer auf dem fernen System überprüfen, indem Sie zum ServeRAID Manager wechseln, der auf diesem System aktiv ist, und folgende Schritte ausführen:
   1. Klicken Sie auf Datei --> Benutzervorgaben.
   2. Klicken Sie auf Einstellungen für fernen Zugriff.
   3. Überprüfen Sie die Anschlußnummer.
3. Überprüfen Sie folgendes:
   1. Das ferne System ist eingeschaltet.
   2. Sowohl das lokale als auch das ferne System ist mit dem Netzwerk verbunden.
   3. Die TCP/IP-Netzbetriebunterstützung ist sowohl auf dem fernen als auch dem lokalen System konfiguriert.
   4. Das Netzwerk funktioniert fehlerfrei.