### L'unité logique [numéro] est à un seuil critique sur le contrôleur [numéro].

Explication : Une unité physique de l'unité logique spécifiée est hors service. Les données de cette unité logique risquent d'être perdues si une autre unité physique devient à son tour hors service.

Action :

- Si une reconstitution est en cours, attendez la fin du processus.
- Dans le cas contraire, suivez les instructions ci-après.
  1. Vérifiez que le contrôleur, les câbles et les unités de disques durs sont installés correctement.
  2. Vérifiez que les unités sont sous tension.
  3. Si l'un des éléments mentionnés dans les point 1 et 2 est incorrect, essayez de reconstituer l'unité physique hors service vers une nouvelle unité physique. Reportez-vous au chapitre relatif à la résolution des incidents du manuel IBM Netfinity ServeRAID-4H Ultra160 SCSI Controller User's Reference.
     Si les éléments mentionnés dans les points 1 et 2 ne sont pas incorrects, contactez votre service de maintenance IBM.