## 在现存配置中添加或除去物理驱动器

可以添加或除去物理驱动器（也称为逻辑驱动器迁移或 LDM），以动态修改现存阵列及其逻辑驱动器。要添加物理驱动器，可能要复查下列信息：

- 更改阵列中每个逻辑驱动器的 RAID 级别
- 增加阵列空闲空间，以便可以在阵列中创建另一个逻辑驱动器
- 增加阵列中每个逻辑驱动器的逻辑驱动器空间
- 添加物理驱动器时使用图标
- 识别“自定义配置物理驱动器”图标

  注意：阵列中物理驱动器的最大数目仍然受控制器数据块单元大小的限制。

### 工具栏

当前主题
查看屏面的上下文敏感帮助信息。

### 菜单栏

视图 ==>
  工具栏
    打开与关闭工具栏。缺省值为“打开”（即选择）。
  状态栏
    打开与关闭状态栏。缺省值为“打开”（即选择）。
操作 ==>
  对选择的“主目录树”图标有效的任何操作显示在此菜单中。
    提示：若没有对选择的对象有效的操作，则“操作”菜单会变成灰色。
帮助 ==>
  当前主题
    查看屏面的上下文敏感帮助信息。
  查找
    在帮助系统中查找一个或多个指定的单词，并显示包括这些单词的主题列表。
  索引
    显示帮助系统索引。
  内容
    显示帮助系统的目录。可以使用这些内容来熟悉帮助系统主题。
  关于“ServeRAID 管理器”
    显示“ServeRAID 管理器”的版本号、版权和法律信息。