## Schnellkonfiguration und benutzerdefinierte Konfiguration

Schnell ist ein Konfigurationsmodus für die schnelle, einfache und automatische Konfiguration des ServeRAID-Controllers. In diesem Modus wird auf Grundlage von Anzahl und Kapazität der in Ihrem System vorhandenen bereiten Laufwerke die effektivste ServeRAID-Konfiguration erstellt. Stehen mindestens vier bereite Laufwerke mit derselben Kapazität zur Verfügung, wird darüber hinaus ein Hot-Spare-Laufwerk definiert.

Schnellkonfiguration:

- Gruppiert in Abhängigkeit von der Größe der einheitenübergreifende Datenblockeinheit ein Maximum von 8 oder 16 bereiten Laufwerken derselben Kapazität zu einem Plattenstapel.
- Definiert ein logisches Laufwerk pro Plattenstapel.
- Definiert die Maximalgröße der logischen Laufwerke auf Grundlage des verfügbaren freien Speicherbereichs.
- Weist auf Grundlage der verfügbaren physischen Laufwerke die höchstmögliche RAID-Stufe (jedoch nicht RAID-Stufe-5 Erweitert) zu.
- Definiert ein Hot-Spare-Laufwerk, wenn mindestens vier Laufwerke mit derselben Kapazität vorhanden sind.

Hinweis: Bei der Schnellkonfiguration haben Sie die Möglichkeit, die vorgenommene Konfiguration zu prüfen und zu bestätigen, bevor ServeRAID Manager diese anwendet. Wenn Sie die Konfiguration ändern möchten, können Sie dies in der Übersichtsanzeige tun.

Der Konfigurationsmodus Benutzerdefiniert bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr ServeRAID-Subsystem manuell zu konfigurieren. Sie können:

- Die physischen Laufwerke wählen, die Sie den einzelnen Plattenstapeln hinzufügen möchten.
- Die physischen Laufwerke wählen, die Sie als Hot-Spare-Laufwerke verwenden möchten.
- Anzahl, Größe und RAID-Stufe der logischen Laufwerke für jeden Plattenstapel festlegen.
- Die Konfigurationszusammenfassung überprüfen.

###