### La température du boîtier est en dehors de la plage normale sur le contrôleur [numéro], canal [numéro].

Explication : Une erreur matérielle s'est produite.

Action :

1. Vérifiez que les ventilateurs de l'unité sous boîtier sont installés correctement et qu'ils fonctionnent.
2. Vérifiez que le contrôleur, les câbles et les unités de disques durs sont installés correctement.
3. Relancez la commande.
4. Si celle-ci échoue à nouveau, redémarrez le serveur et faites une nouvelle tentative.