## Capacità dell'unità disco rigido e spazio inutilizzabile

La capacità dell'unità disco rigido influenza le modalità di creazione degli array. Le unità dell'array possono essere di capacità diverse (1 GB o 2 GB, ad esempio), ma il controller ServeRAID le considera come se tutte avessero la capacità dell'unità disco più piccola.

Ad esempio, se si raggruppano tre unità di 1 GB e una di 2 GB in un array, la capacità totale dell'array è di 1 GB per 4 o 4 GB e non coincide con i 5 GB fisicamente disponibili. Lo spazio che resta nell'unità di 2 GB rappresenta la capacità inutilizzabile.

Inoltre, se viene aggiunta un'unità più piccola in un array di unità di dimensioni superiori, ad esempio un'unità di 1 GB in un gruppo che contiene tre unità 2 GB, la capacità totale dell'array è di 4 GB e non coincide con i 7 GB fisicamente disponibili. Quindi, la maniera migliore di creare degli array consiste nell'utilizzare unità disco rigido con la stessa capacità.

Un'unità hot-spare deve inoltre avere almeno le stesse dimensioni dell'unità più piccola dell'array.