## Etats d'une unité physique

####

#### Hors service

L'unité de disque dur physique est hors service. Une unité en ligne, de secours ou en cours de reconstitution est devenue hors service. Elle ne répond pas aux commandes, ce qui signifie que le contrôleur ServeRAID ne peut pas communiquer correctement avec l'unité.

L'état hors service ne signifie pas forcément que vous devez remplacer l'unité de disque dur. Avant de remplacer l'unité, assurez-vous que :

1. Tous les câbles sont connectés correctement au fond de panier et à l'unité de disque dur. Vérifiez également que tous les câbles se trouvant dans le serveur sont connectés correctement.

2. Le tiroir disque remplaçable à chaud est correctement disposé dans la baie d'unité.

#### Unité de secours

Une unité de secours est une unité de disque dur conçue pour être utilisée automatiquement lorsqu'une unité identique est défaillante. La capacité de l'unité de secours doit être égale ou supérieure à celle de l'unité à remplacer.

Remarques :

1. Si vous voulez disposer d'une unité de secours ou d'une unité de secours en veille et associer également le niveau RAID 5 à l'une de vos unités logiques, il vous faut au moins quatre disques durs.

2. Dans le cas d'une défaillance de l'unité dans une grappe contenant uniquement des unités logiques associées au niveau RAID 0, le contrôleur ServeRAID n'active pas l'unité de secours.

#### En ligne

L'unité est connectée. Elle fonctionne correctement et fait partie d'une grappe de disques.

####

#### Prête

Le contrôleur ServeRAID considère qu'une unité prête est une unité disponible pour la définition.

#### En cours de reconstitution

L'unité est en cours de reconstitution.

####

#### Unité en veille

Une unité en veille est une unité de disque dur qui n'est plus utilisée ; il peut s'agir d'une unité de CD-ROM, de bande, d'une unité amovible ou d'un boîtier.