## Taille de l'unité de segmentation

Avec la technologie RAID, les données sont segmentées dans une grappe d'unités physiques. Ce schéma de distribution des données complète la façon dont le système d'exploitation demande des données. La série d'unités de segmentation, de la première à la dernière unité de la grappe de disques, est appelée segmentation.

Le niveau de granularité auquel les données sont stockées sur une unité de la grappe de disques avant le stockage d'autres données sur l'unité suivante est appelé taille de l'unité de segmentation.

Vous pouvez contrôler la taille de l'unité de segmentation et optimiser les performances du contrôleur ServeRAID en attribuant à la taille d'unité de segmentation une valeur proche de la taille des requêtes E/S du système. La taille des requêtes E/S du système dépend de votre système d'exploitation. Si vous ne savez pas quelle taille saisir, utilisez le paramètre par défaut.

Vous pouvez attribuer à la taille de l'unité de segmentation la valeur 8 Ko, 16 Ko, 32 Ko ou 64 Ko. Par exemple, les performances dans les environnements basés sur les transactions, qui impliquent généralement des blocs de données importants, peuvent être optimales lorsque la taille de l'unité de segmentation est de 32 Ko ou de 64 Ko. Toutefois, les performances dans les environnements de fichiers et d'impression, qui impliquent généralement plusieurs petits blocs de données, peuvent être optimales lorsque la taille de l'unité de segmentation est de 8 Ko ou de 16 Ko.

Attention :une fois une grappe de disques configurée et les données stockées sur les unités logiques, vous ne pouvez pas modifier la taille de l'unité logique sans détruire les données des unités logiques.

Vous pouvez attribuer à la taille de l'unité de segmentation la valeur 8 Ko, 16 Ko, 32 Ko ou 64 Ko. Le paramètre par défaut est de 8 Ko.

- Lorsque la taille de l'unité de segmentation est de 8 Ko ou de 16 Ko, le nombre maximal d'unités physiques d'une grappe de disques est 16.

- Si vous disposez d'un contrôleur ServeRAID-3H ou ServeRAID-3HB utilisant le microcode ServeRAID 4.0 et la taille d'unité de segmentation 32 Ko ou 64 Ko, le nombre maximal d'unités physiques d'une grappe de disques est 16.
  Sinon, lorsque la taille de l'unité de segmentation est 32 Ko ou 64 Ko, le nombre maximal d'unités physiques d'une grappe de disques est 8.
- Si vous disposez d'un contrôleur ServeRAID-4H et que la taille de l'unité de segmentation est 32 Ko ou 64 Ko, le nombre maximal d'unités physiques de la grappe de disques est 16.