### Verbindung zu Host-Name [ID] konnte auf Anschlußnummer [Nummer] nicht hergestellt werden.

Erklärung: ServeRAID Manager konnte nicht mit dem ServeRAID Manager auf dem fernen System kommunizieren.

Maßnahme:

1. Überprüfen Sie, ob ServeRAID Manager auf dem fernen System aktiv ist.
2. Überprüfen Sie, ob die für das ferne System im Fenster Fernes System hinzufügen angegebene Anschlußnummer mit dem Wert auf dem fernen System übereinstimmt, indem Sie zum aktiven ServeRAID Manager auf diesem System wechseln und die folgenden Schritte ausführen:
   1. Klicken Sie auf Datei --> Benutzervorgaben.
   2. Klicken Sie auf Einstellungen für fernen Zugriff.
   3. Überprüfen Sie die Anschlußnummer.
3. Überprüfen Sie folgendes:
   1. Das ferne System ist eingeschaltet.
   2. Sowohl das lokale als auch das ferne System ist mit dem Netzwerk verbunden.
   3. Die TCP/IP-Netzbetriebunterstützung ist sowohl auf dem fernen als auch dem lokalen System konfiguriert.
   4. Das Netzwerk funktioniert fehlerfrei.
4. Wenn Sie eine Verbindung zu einem fernen System mit mehreren Netzwerkkarten herstellen möchten, müssen Sie einen Host-Namen angeben.