## Ejemplos de disco lógico

### Ejemplo 1

La batería consta de tres unidades de 1 Gb. Se asigna un nivel RAID-0, que utiliza todas las unidades de la batería sin almacenamiento innecesario o de paridad; a continuación, debe escribir 1000. En realidad el disco lógico sólo utilizará 999 Mb porque es el número más cercano e inferior a 1000 que sea divisible por 3.

###

### Ejemplo 2

La batería consta de tres unidades de 1 Gb. Se asigna nivel RAID-1, que proporciona duplicación de disco y elimina datos en todas las unidades de la batería. Como los datos están duplicados, la capacidad del disco lógico es un 50% de la capacidad física de las unidades de disco duro agrupadas en la batería. Si escribe 1000, la capacidad física utilizada es de 2000 Mb, dos veces la del tamaño del disco lógico. El número más cercano e inferior a 2000 que es divisible por 3 es 1998, que será el espacio real empleado. El tamaño del disco lógico es de 999 Mb, que es un 50% de la capacidad física.

###

### Ejemplo 3

La batería consta de tres unidades de 1 Gb y se asigna nivel RAID-5. Los datos se eliminan en las tres unidades de la batería, pero el espacio equivalente al de una unidad se utiliza para el almacenamiento redundante. Por consiguiente, si escribe 1000, el número 1000 permanece en el campo Tamaño (MB) porque se puede dividir por 2 (unidades), que es el espacio disponible para los datos. La capacidad física utilizada es de 1500 Mb.