### Importez les configurations de plus de 8 unités vers un contrôleur ServeRAID-3L.

Explication : Le contrôleur ServeRAID-3L peut prendre en charge au maximum 8 unités dans une grappe de disques si la taille de l'unité de segmentation est de 32 Ko ou 64 Ko.

Action :

1. Remplacez le contrôleur ServeRAID-3L par un contrôleur ServeRAID-3H. La configuration enregistrée sur les unités de disques durs est uniquement prise en charge par un contrôleur ServeRAID-3H ou un matériel ultérieur.
   ou
2. Créez une configuration contenant au maximum 8 unités dans une grappe de disques de taille d'unité de segmentation de 32 Ko ou 64 Ko.
   Remarque : lorsque vous créez une configuration, vous détruisez les données des unités de disques durs.