## 儲存可列印的架構和事件日誌

您可以利用這個動作來儲存可列印的架構和事件日誌報告。

1. 按一下「主樹狀結構」中的伺服器。
2. 按一下動作 --> 儲存可列印的架構和事件日誌。 這時會出現「儲存檔案」視窗。
3. 選擇報告的目錄和檔案名稱。 預設目錄是安裝「ServeRAID 管理程式」的目錄。 預設檔名是 RaidInfo.log。
   備註：如果您在「可啟動 CD」的模式中，您只能儲存到 A: 磁碟機中。

「ServeRAID 管理程式」會將下列各項目的所有架構資訊複製到文字檔中：

- 所選系統內的每個控制器
- 控制器中的任何實體磁碟機
- 控制器中的任何陣列
- 控制器中的任何邏輯磁碟機
- 「ServeRAID 管理程式」的事件檢視器內容

另外，「ServeRAID 管理程式」也會將控制器內部事件日誌中的所有事件複製到下列文字檔中：

- RaidSoft.log 含有所有軟體事件。
- RaidHard.log 含有所有硬體事件。
- RaidDDD.log 含有所有故障磁碟機事件。
- RaidDev.log 含有所有裝置事件。

備註：「ServeRAID 管理程式」會將目前在「事件日誌」中的所有事件儲存起來，而不只儲存所選系統的相關事件。