## 드라이브 교체 및 재빌드

하드 디스크 드라이브가 고장나면 각 디스크 어레이에 있는 디바이스의 데이터를 재구성하기 위한 재빌드 작업이 필요합니다. ServeRAID 컨트롤러는 RAID 레벨-1 및 RAID 레벨-5 논리 드라이브는 재구성할 수 있으나 RAID 레벨-0 논리 드라이브에 저장된 데이터는 재구성하지 못합니다. 데이터 무결성 문제를 방지하기 위해 ServeRAID 컨트롤러는 재빌드 작업시 RAID 레벨-0 논리 드라이브를 블록시킵니다. 재빌드 작업이 완료되면 RAID 레벨-0 논리 드라이브의 블록을 해제하고 다시 액세스할 수 있습니다. 그러나 논리 드라이브에 손상된 데이터가 포함될 수 있다는 점을 주의하십시오.

재빌드를 수행하려면 다음을 수행하십시오.

1. 기본 트리에서 작동 불능 물리 드라이브 를 누르십시오.
2. 조치 --> 드라이브 교체 및 재빌드를 누르십시오.
3. 작동 불능 드라이브를 물리적으로 새 드라이브로 교체한 경우, 같은 드라이브 슬롯과 SCSI ID를 사용하려면 확인을 누르십시오.

일단 작동 불능 드라이브를 새 드라이브로 교체하고 나면 ServeRAID 관리자는 자동으로 드라이브를 재빌드하기 시작합니다. 관리자가 상태 표시줄에 진행 표시기를 표시합니다.

크리티컬 논리 드라이브의 일부인 작동 불능 드라이브에 대해 이 조치를 사용하십시오. 작동 불능 드라이브가 같은 어레이 안에 있지만 크리티컬 논리 드라이브의 일부가 아닌 경우에는 이 조치를 사용할 수 없습니다. 그대신 드라이브 상태를 온라인으로 설정을 사용하십시오.

참고:

- ServeRAID 컨트롤러는 한 번에 하나의 재빌드 작업만 수행할 수 있습니다.
- 어레이에 크리티컬 논리 드라이브가 포함된 경우, 재빌드 작업은 하드 디스크 드라이브 상태를 작동 불능에서 재빌드로 변경합니다. 재빌드가 완료되고 나면 하드 디스크 드라이브 상태는 재빌드에서 온라인으로 변경됩니다. (준비 드라이브로 재빌드한 경우, 작동 불능 드라이브는 디스크 어레이에서 제거되고 작동 불능 핫스페어 드라이브가 됩니다.)
- 재빌드 중인 하드 디스크 드라이브는 실패한 드라이브와 같은 크기이거나 더 커야 합니다.
- 핫스페어 드라이브가 사용 가능한 경우 재빌드가 자동으로 시작됩니다.
- 여러 개의 핫스페어 드라이브가 사용 가능한 경우 ServeRAID 컨트롤러는 적절한 크기의 핫스페어 드라이브를 찾기 위해 각 채널의 모든 드라이브를 검색합니다. 적절한 것으로 발견된 첫번째 핫스페어 드라이브는 재빌드 상태가 됩니다.