## 設定使用者喜好設定

在「使用者喜好設定」視窗中，您可以執行下列動作：

- 變更起始設定的設定
- 指定遠端存取設定
- 變更警告聲設定

### 變更起始設定的設定

起始設定某一邏輯磁碟機後，會消除該磁碟機的前 1024 個磁區，而且也無法存取先前儲存在該磁碟機上的任何資料。預設設定是已選取。 當本模式啟用時，「ServeRAID 管理程式」會自動起始設定每一個新的邏輯磁碟機，並防止存取手動起始設定功能。

1. 按一下起始設定的設定標籤。
2. 按一下勾選框，就可以啟用或停用邏輯磁碟機的自動起始設定。
3. 按一下確定。

   注意：如果您取消勾選 (也就是停用) 自動起始設定，「管理程式」就不會在各部邏輯磁碟機建立時加以起始設定 (將零寫入邏輯磁碟機的前 1024 個磁區中)。所以，在儲存資料之前，您還是必須先起始設定所有新定義的邏輯磁碟機。

### 指定遠端存取設定

備註：在下列情況下，無法使用這些設定：在「可啟動 CD」模式中，或當「ServeRAID 管理程式」是另一個程式的外掛程式時。

如果您要在「限本端」模式中執行「ServeRAID 管理程式」，請：

1. 按一下遠端存取設定備註標籤。
2. 勾選限本端方塊。按一下本選項後，埠號輸入欄位就會暗顯。
3. 按一下確定。
4. 重新啟動「管理程式」，使本設定生效。

下一次當您啟動「管理程式」時，TCP/IP 網路功能就會停用。在「限本端」模式中，您無法監督任何遠端系統，也沒有任何遠端系統可以監督您的系統。

如果您要在「網路功能」模式中執行「ServeRAID 管理程式」，請執行下列動作：

###

1. 按一下遠端存取設定備註標籤。
2. 如果已選取限本端勾選框，請取消勾選。
3. 如果與預設埠號發生衝突，請在輸入欄位中鍵入新埠號。預設埠號是 34571。
4. 按一下確定。「ServeRAID 管理程式」就會將埠號儲存在檔案中。
5. 重新啟動「管理程式」，使本設定生效。

### 變更警告聲設定

每隔五分鐘，所有「警告」與「錯誤」事件都會使發聲警告器發出聲響，通知您事件的存在。您可以按照下列步驟來調整警告聲設定。

1. 按一下警告聲設定備註標籤。
2. 按一下勾選框，就可以啟用或停用重複警告聲。
   備註：如果停用了警告聲，您在接收問題事件時就聽不到警告聲。
3. 如果啟用了警告聲，您可以調整警告聲的時間間隔 (以秒計)。 預設值是 300 秒 (即 5 分鐘)。
4. 如果啟用了警告聲，您可以調整警告聲所持續的時間長度 (以嗶聲計)。 預設值是 3 個嗶聲。
5. 按一下確定。
6. 重新啟動「管理程式」，使這些設定生效。