## Scelta tra le modalità di configurazione Rapida e Personalizzata

La configurazione rapida fornisce una modalità veloce e semplice per la configurazione automatica del controller ServeRAID. Quest'opzione crea la configurazione ServeRAID più efficace, basata sul numero e sulla capacità delle unità disponibili nel sistema. Se sono disponibili quattro o più unità della stessa capacità, l'opzione definisce anche un'unità hot-spare.

Modalità di configurazione rapida:

- Raggruppa fino a 8 o 16 unità pronte della stessa capacità in un array disco, a seconda della dimensione dell'unità di stripe.
- Definisce un'unità logica per ciascun array.
- Definisce la dimensione massima dell'unità logica, in base alla quantità di spazio disponibile.
- Assegna il livello RAID più elevato (ma non il livello RAID 5 potenziato), in base al numero di unità fisiche disponibili.
- Definire un'unità hot-spare, se sono disponibili quattro o più unità disco rigido della stessa capacità.

Nota: se si seleziona Rapida, è possibile revisionare e approvare la configurazione prima che ServeRAID Manager applichi la configurazione. Se è necessario modificare la configurazione, è possibile eseguire l'operazione dal pannello di revisione.

E' possibile utilizzare la configurazione Personalizzata per configurare manualmente il sottosistema ServeRAID. Utilizzando questo percorso, è possibile:

- Selezionare le unità fisiche da includere in ogni array.
- Selezionare le unità fisiche da utilizzare come hot-spare.
- Definire il numero, la dimensione e il livello RAID delle unità logiche per ogni array.
- Riesaminare il riepilogo di configurazione.

###