### 無法與 [遠端系統 ID] 上的「ServeRAID 管理程式」代理程式通信。

說明：本端「ServeRAID 管理程式」與遠端系統上的「ServeRAID 管理程式」失去通信。

動作：

如果「ServeRAID 管理程式」在網路模式中執行，請採取下列動作：

1. 驗證遠端系統是否正在執行「ServeRAID 管理程式」。
2. 驗證新增遠端系統視窗中的遠端系統指定埠號是否符合遠端系統上的值。如果您要驗證遠端系統上的埠號，您可以前往該系統上執行的「ServeRAID管理程式」，並執行下列動作：
   1. 按一下檔案 --> 使用者喜好設定。
   2. 按一下遠端存取設定。
   3. 驗證埠號值。
3. 驗證下列事項：
   1. 遠端系統是否已開啟。
   2. 本端系統與遠端系統是否都已連接到網路。
   3. 本端系統與遠端系統上的 TCP/IP 網路功能支援是否都已架構。
   4. 網路是否正在運作。

如果「ServeRAID 管理程式」執行時是作為另一個程式的外掛程式，請採取下列動作：

1. 如果目前連線失敗，但之前曾成功過，請以下列方式重新起始設定「 ServeRAID 管理程式」作業：關閉目前的「ServeRAID 管理程式」視窗，然後將 RAID作業圖示拖移到適當的系統上。
2. 如果目前連線失敗，且不曾成功過，請驗證下列事項：
   1. 遠端系統是否已開啟。
   2. 以「ServeRAID 管理程式」代理程式為外掛程式的程式是否安裝在遠端系統上。
   3. 本端系統與遠端系統是否都已連接到網路。
   4. 本端系統與遠端系統上的 TCP/IP 網路功能支援是否都已架構。
   5. 網路是否正在運作。

   備註：

   如果您安裝的程式有使用「ServeRAID 管理程式」，那麼，您也必須安裝「ServeRAID 管理程式」代理程式。 使用「ServeRAID 管理程式」的程式會自動啟動「ServeRAID 管理程式」代理程式。

   當「ServeRAID 管理程式」代理程式作為另一個程式的外掛程式時， 「ServeRAID 管理程式」無法辨識埠號。