### El disco lógico [número] está bloqueado en el controlador [número].

Explicación: Cuando el controlador ServeRAID realiza una operación de reconstrucción, reconstruye los datos que estaban almacenados en los discos lógicos de nivel RAID-1 y RAID-5. Sin embargo, el controlador ServeRAID no puede reconstruir los datos que estaban almacenados en ninguno de los discos lógicos de nivel RAID-0 de esta batería. Los datos de los discos lógicos de nivel RAID-0 están bloqueados cuando el controlador ServeRAID detecta que la batería es válida, pero que tal vez los datos estén dañados.

Acción: Desbloquee el disco lógico cuando se haya finalizado la reconstrucción.