## Niveau RAID 0

Le niveau RAID 0 segmente les données entre toutes les unités de la grappe de disques. La vitesse est ainsi améliorée mais sans redondance des données. Le niveau RAID 0 est celui qui fournit la plus grande capacité de stockage, car aucun espace n'est utilisé pour les données redondantes ou le stockage des données de parité.

Le niveau RAID 0 requiert une unité au moins et, selon le niveau de microcode et la taille de l'unité de segmentation , prend en charge 8 ou 16 unités maximum.

L'illustration ci-après est un exemple d'unité logique de niveau RAID 0.

### Exemple de niveau RAID 0

Démarrez avec deux unités physiques. |
Créez une grappe à l'aide de deux unités physiques. |
Ensuite, créez une unité logique dans cette grappe de disques. |
Les données sont réparties entre les unités et créent des blocs. Les données sont segmentées entre toutes les unités de la grappe de disques mais les données redondantes ne sont pas stockées. |

Une défaillance d'unité physique dans la grappe de disques entraîne la perte de données dans l'unité logique associée au niveau RAID 0, mais uniquement dans cette unité logique. Si des unités logiques sont associées au niveau RAID 1 , 1E, 5 ou 5E dans la même grappe de disques, elles ne perdront pas de données.

Remarque :si une grappe de disques ne contient qu'une unité physique, vous ne pouvez associer que le niveau RAID 0 à l'unité logique de cette grappe.

Lorsque vous remplacez une unité hors service, le contrôleur ServeRAID peut reconstituer toutes les unités logiques de niveau RAID 1E et de niveau RAID 5E automatiquement dans l'unité physique de remplacement. Toutefois, les données stockées dans une unité logique de niveau RAID 0 sont perdues.

Même si le risque de perte de données existe, vous pouvez associer le niveau RAID 0 à l'une des unités logiques afin de bénéficier de la vitesse que permet ce niveau. Vous pouvez utiliser cette unité logique pour stocker des données que vous sauvegardez chaque jour et dont la sécurité n'est pas essentielle, c'est-à-dire des données que vous pouvez recréer facilement. Vous pouvez également utiliser une unité logique associée au niveau RAID 0 lorsque vous avez besoin d'une capacité maximum.

Voir également

Technologie RAID
Taille de l'unité de segmentation
Sélection d'un niveau RAID
Niveau RAID 1
Niveau RAID 1 amélioré
Niveau RAID 5
Niveau RAID 5 avancé
Niveau RAID x0