## 새로운 또는 제거된 준비 드라이브 스캔

이 조치는 다음 중 하나에 대해 모든 SCSI 채널을 스캔할 때 사용하십시오.

- 추가한 하드 디스크 드라이브
- 제거한 준비 드라이브

1. 기본 트리에서 컨트롤러 를 누르십시오.
2. 새로운 또는 제거된 준비 드라이브 스캔 을 누르십시오.

   ServeRAID 관리자가 선택된 컨트롤러에서 모든 채널을 스캔합니다. 취소를 누르면 스캔이 완료되기 전에 작업을 중단할 수 있습니다.

3. 스캔 보고서를 검토한 다음 완료를 누르십시오.

### 준비 드라이브 제거

시스템이나 엔클로저에서 준비 드라이브를 물리적으로 제거한 후에도 기본 트리는 드라이브를 계속 준비 드라이브로 보고합니다. 펌웨어는 준비 드라이브와 통신하지 않으므로 펌웨어는 드라이브가 제거된 것으로 보고하지 않습니다. 기본 트리에서 준비 드라이브를 제거하려면 새로운 또는 제거된 준비 드라이브 스캔을 사용하십시오.