## 빠른 구성 및 사용자 정의 구성 모드 중 선택

빠른 구성은 ServeRAID 컨트롤러를 자동으로 구성하는 빠르고 쉬운 경로를 제공합니다. 이 구성은 시스템에서 사용 가능한 준비 드라이브의 수와 용량을 기초로 가장 효율적인 ServeRAID 구성을 작성합니다. 같은 용량의 사용 가능한 준비 드라이브가 네 개 이상이면 이 구성은 핫스페어 드라이브도 정의합니다.

빠른 구성 모드:

- 스트라이프 단위 크기를 기초로 하나의 디스크 어레이에 같은 용량의 준비 드라이브를 8개 또는 16개씩 그룹으로 만드십시오.
- 각 어레이에 대해 하나의 논리 드라이브를 정의하십시오.
- 사용할 수 있는 여유 공간의 양을 기초로 논리 드라이브에 가능한 최대 크기를 정의하십시오.
- 사용할 수 있는 물리 드라이브의 수를 기초로 가능한 최고 RAID 레벨(RAID 레벨-5 Enhanced 제외)을 지정하십시오.
- 같은 용량의 하드 디스크 드라이브가 네 개 이상이면 핫스페어 드라이브를 정의하십시오.

참고: 빠른 구성을 누르면 ServeRAID 관리자가 구성을 적용하기 전에 사용자가 구성을 검토하고 승인할 수 있는 확인 창이 열립니다. 구성을 변경해야 할 경우에는 검토 패널에서 다음을 수행하십시오.

사용자 정의 구성을 사용하여 ServeRAID 서브시스템을 수동으로 구성할 수 있습니다. 이 경로를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 각 어레이에 포함시킬 물리 드라이브 선택
- 핫스페어로 사용할 물리 드라이브 선택
- 각 어레이에 대한 논리 드라이브의 수, 크기 및 RAID 레벨 정의
- 구성 요약 검토

###