## SNMP 트랩 관리자 이해

SNMP 트랩 관리자를 사용하기 전에 다음 정보를 검토하시기 바랍니다.

- 소개
- SNMP 트랩 목록 인터페이스
- SNMP 트랩 관리자 트랩 표시기 및 트랩

### 소개

SNMP 트랩 관리자를 사용하여 로컬 시스템에서 발생하는 모든 SNMP 트랩을 SNMP 콘솔(Netfinity(R) Director 또는 IT Director 등)을 실행하는 다른 시스템에 통지할 수 있습니다. 즉 시스템 사용자가 SNMP 트랩 목록에 시스템 이름을 입력하면, 목록에 포함된 각 시스템은 로컬 시스템에서 발생하는 모든 트랩에 대해 통지를 받습니다.

SNMP 트랩 관리자를 사용하여 SNMP 트랩을 수신하도록 원격 시스템을 구성했다면, 로컬 시스템에서 ServeRAID 관리자 대신 ServeRAID 관리자 에이전트를 실행할 수 있습니다. ServeRAID 관리자 에이전트는 ServeRAID 관리자보다 적은 메모리 자원을 사용합니다. 원격 시스템에서 SNMP 콘솔을 사용하면 사용자가 수신하는 SNMP 트랩을 모니터할 수 있습니다.

#### 예제

사용자가 ServeRAID 서브 시스템을 가진 시스템 A를 설치한다고 가정합시다. 사용자는 SNMP 트랩을 송신하기 위해 시스템 A에서 ServeRAID 관리자 에이전트(GUI가 없는 ServeRAID 관리자)를 실행하고 있지만, 시스템 A가 아닌 사용자 워크스테이션에서 모니터하고자 합니다. ServeRAID 관리자에서 시스템 A SNMP 트랩 관리자를 열고 SNMP 트랩 목록에 사용자의 워크스테이션을 정의하십시오. 워크스테이션에서 SNMP 콘솔(Netfinity Director 등)을 실행할 때 사용자는 시스템 A에서 발생하는 모든 SNMP 트랩에 대한 통지를 받습니다.

#### SNMP 트랩 관리자 및 트랩

SNMP가 생성하는 트랩에는 다음 사항이 포함되어 있습니다.

- 재빌드, 동기화, 압축, 압축 풀기 및 이주 등과 같은 진행 정보
- 작동 불능 디스크 드라이브 및 PFA 오류 등과 같은 문제점
- 컨트롤러 추가 또는 교체, 오류 복구 등과 같은 로컬 구성 변경사항

SNMP 트랩 관리자는 다음과 같이 구성되어 있습니다.

도구 모음 | 일반 작업에 대해 단축 아이콘을 제공합니다.
SNMP 트랩 목적지 목록 | SNMP 트랩을 수신하도록 구성된 원격 시스템을 표시합니다.
SNMP 트랩 표시기 | SNMP 트랩 목적지 목록에 대한 상태 정보를 표시합니다.

시스템에서 SNMP 트랩이 생성될 때 SNMP 트랩 관리자는 SNMP 트랩 목록에 있는 각 시스템에 연결하여 각 시스템의 SNMP 콘솔에 트랩을 전달합니다. SNMP 트랩 목록은 마지막으로 송신된 트랩 컬럼을 갱신합니다.

SNMP 트랩 관리자의 기본값은 사용 가능입니다. 조치 메뉴에서 SNMP 트랩 사용 안함을 선택하여 SNMP 트랩 관리자를 사용 불가능하게 할 수 있습니다. SNMP 트랩 관리자를 사용 불가능으로 설정하면 SNMP 트랩이 생성되어도 원격 시스템에 전달되지 않습니다.

### SNMP 트랩 목록 인터페이스

SNMP 트랩 목록에는 다음과 같은 다섯 개의 컬럼이 있습니다.

유형 | 트랩 유형(정보, 경고 또는 오류)
날짜 | 트랩이 발생한 날짜
시간 | 트랩이 발생한 시간
호스트 이름 | 트랩이 생성된 시스템
SNMP 통지 이벤트 설명 | 트랩 설명

### SNMP 트랩 표시기 및 트랩

SNMP 트랩 표시기에는 다섯 개의 컬럼이 있습니다. 표시기에서 트랩을 두 번 누르면 SNMP 트랩 세부사항 창이 열립니다. 이 창에는 트랩 표시기와 동일한 정보가 포함되어 있으며 창이 더 크고 읽기가 쉽습니다.

호스트 이름 | 각 트랩에 대해 통지하기 위한 TCP/IP 이름. 이 컬럼을 두 번 누르면 시스템 등록 정보 수정 창이 열립니다.
TCP/IP 주소 | 각 트랩에 대해 통지하기 위한 TCP/IP 주소. 이 컬럼을 두 번 누르면 시스템 등록 정보 수정 창이 열립니다.
포트 | 원격 시스템과 통신하기 위해 ServeRAID 모니터가 사용하는 TCP/IP 포트 번호. 이 컬럼을 두 번 누르면 시스템 등록 정보 수정 창이 열립니다.
커뮤니티 | 모든 SNMP 관리 시스템을 그룹화하기 위해 사용자가 선택하는 이름. 기본값은 public입니다.
마지막으로 송신된 트랩 | SNMP 트랩이 마지막으로 원격 시스템에 송신된 날짜 및 시간. 이 컬럼을 두 번 누르면 마지막으로 송신된 트랩 창이 열립니다.

트랩 표시기에 트랩을 표시하는 것 외에, SNMP 트랩 관리자는 각 트랩을 로그 파일 RaidSNMP.log에 추가합니다. 이 파일이 200KB를 초과하면 관리자는 파일을 RaidSNMP.old로 복사하고 RaidSNMP.log를 새로 작성합니다. RaidSNMP.old가 이미 있으면 관리자는 이를 겹쳐씁니다.